зависают обороты

# Форум Клуб PEUGEOT 605

## Меню навигации

- Форум
- Сайт Клуба
- PEUGEOT 605 ВКонтакте
- Полезные ссылки
- Почта
- Правила
- Чат 605 (beta)
- Участники
- Правила
- Поиск
- Регистрация
- Войти

## Пользовательские ссылки

- Активные темы

## Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Двигатель (кроме дизеля) » зависают обороты

# зависают обороты

Страница: 1

## Сообщений 1 страница 22 из 22

### 1 18-02-2013 17:59

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

Добрый день. Столкнулся с проблемой.....При переходе на 2-ю передачу машина зависает на 1000 оборотов где-то секунд на 5-7..
Вроде ничего страшного, но иногда неудобно.... Чем больше раскручиваю на 1-й тем медленнее время зависания..... Заранее спасибо за советы

0

### 2 18-02-2013 20:49

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

такая же ситуация,хотел тему создавать такую же.народ подскажите,разгоняюсь,обороты где то 2500-2700.выжимаю сцепление,обороты секунды на 3 зависают на месте и потом падают.такая же ситуация на всех передачах когда включаю.и машина на любой передаче разгоняется нормально,не тупит,иногда правда рывки не сильные как будто топлива трохи не хватает,но они почти не заметны,едет нормально,не жалуюсь.датчики температур помеял,фильтра тоже,клапан хх тоже,правда бушный,холостые правда 900-950.машину просто недавно взял,так еще не изучил.в чем может быть косяк?неудобно ехать так,газ отпустил,сцепление выжато а машина ревет.

0

### 3 18-02-2013 21:40

- Автор: ptw
- На авике - это я))
- Откуда: Москва
- Зарегистрирован: 13-01-2010
- Сообщений: 1324
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+91/-0]
- Возраст: 37 [1975-05-07]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2л.RFZ (XU10J2Z) Бош 3.1 , 90 год
- Провел на форуме:
  18 дней 1 час
- Последний визит:
  Вчера 09:10

да нормально это,работает датчик скорости ,повышение оборотов на холостом при движении ,так скажем "мягче" передача по сцеплению, сами подумайте обороты холостого 800-900 а по движению если это будет на передаче к примеру 2000-3000 ,это если не будет повышения оборотов на холостой 800 об кидаете 2000-3000 ,получатся сцепление "рвете".
Где то конешно дроссель грязный или клапан-датчик холостого (его канал), не все топливо сгорает, не страшно , хуже когда глохнет

Дима Днепр написал(а):

> на 1000 оборотов

вот когда на 2500-3000 сами взлетают это уже косяк

Отредактировано ptw (18-02-2013 22:03)

0

### 4 18-02-2013 22:09

- Автор: monax
- Карельский бальзам
- Откуда: Карелия, Сортавала, 10 rus
- Зарегистрирован: 05-06-2012
- Сообщений: 830
- Уважение: [+18/-9]
- Позитив: [+39/-9]
- Возраст: 43 [1969-06-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 1996 г.в. 2.0 147 л.с. TURBO AUTOMAT MP3.2
- Провел на форуме:
  9 дней 17 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:31

ptw ну ты что? Это же не нормально. Я только не знаю что им подсказать, говорят что диагностика ничего не показывает. Газ отпущен, сцепка выжата а обороты у людей 2000???

0

### 5 18-02-2013 22:58

- Автор: ptw
- На авике - это я))
- Откуда: Москва
- Зарегистрирован: 13-01-2010
- Сообщений: 1324
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+91/-0]
- Возраст: 37 [1975-05-07]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2л.RFZ (XU10J2Z) Бош 3.1 , 90 год
- Провел на форуме:
  18 дней 1 час
- Последний визит:
  Вчера 09:10

fred1234 написал(а):

> обороты секунды на 3 зависают на месте и потом падают.т

не вижу криминала

Дима Днепр написал(а):

> При переходе на 2-ю передачу машина зависает на 1000 оборотов где-то секунд на 5-7..

скорей всего меньше по секундам,перебирать пол мотора у машины возрастом 25 лет из за этого не стоит.

0

### 6 18-02-2013 23:25

- Автор: slav
- Свой в доску
- Откуда: Запорожье
- Зарегистрирован: 14-08-2011
- Сообщений: 238
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 25 [1987-11-22]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 2.0 1991г двигатель XU10J2( RFZ)
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:22

у самого такое наблюдал периодически в движении но по времени где то на полсекунды задержка, хотя дроссель весь вымытый и тросик новый, так что особо не парюсь, ну скорее это ближе к приводу тросик-дроссельная заслонка чем к датчику холостого хода!!!

0

### 7 18-02-2013 23:47

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

ptw написал(а):

> не вижу криминала

> скорей всего меньше по секундам,перебирать пол мотора у машины возрастом 25 лет из за этого не стоит.

Всем спасибо, но боюсь вы не так поняли..... я на первой еду до 2500-3000 выжимаю сцепление, обороты как и проложено плавно падают, НО при включении 2-й передачи они тупо стоят на отметке 1000-1200 об\мин в течении нескольких секунд!!! И плевать она хотела(машина) под горку я еду или с горы кочусь..... Ну вот как-то так

0

### 8 Вчера 00:03

- Автор: posol9
- Пежон
- Откуда: Минская обл. БОРИСОВ
- Зарегистрирован: 22-12-2011
- Сообщений: 131
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 24 [1988-04-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605, isl, 2.0 газ-бензин, 1992
- Провел на форуме:
  3 дня 14 часов
- Активен

было такое сразу. зависали обороты в пределе 1150 - 1500. но ккакто и незаметно пропало, давно уже очень.! хотя может и было что неисправно. меняд ведь запчасти совсем по другим неисправностям и очень чего много.

0

### 9 Вчера 00:08

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

posol9 написал(а):

> было такое сразу. зависали обороты в пределе 1150 - 1500. но ккакто и незаметно пропало, давно уже очень.! хотя может и было что неисправно. меняд ведь запчасти совсем по другим неисправностям и очень чего много.

Вот и помаленьку меняю......авось и у меня пройдет

0

### 10 Вчера 00:18

- Автор: slav
- Свой в доску
- Откуда: Запорожье
- Зарегистрирован: 14-08-2011
- Сообщений: 238
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 25 [1987-11-22]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 2.0 1991г двигатель XU10J2( RFZ)
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:22

Дима Днепр написал(а):

> Всем спасибо, но боюсь вы не так поняли..... я на первой еду до 2500-3000 выжимаю сцепление, обороты как и проложено плавно падают, НО при включении 2-й передачи они тупо стоят на отметке 1000-1200 об\мин в течении нескольких секунд!!! И плевать она хотела(машина) под горку я еду или с горы кочусь..... Ну вот как-то так

а на других передачах? пиши максимально точно и объемно о своей проблеме( напиши, прочитай и попробуй по задавать себе вопросы, на написанный тобой текст, как будто ты со стороны), а то ведь мы тут не экстрасенсы, вот и понаписывали тебе то что думаем, если на других все в норме то это нонсенс какой то, или на всех или не на какой!!!!
Проверь сразу тросик,вручную подергай его с капота!!!может где закусывает?

Отредактировано slav (Вчера 00:21)

+1

### 11 Вчера 00:22

- Автор: posol9
- Пежон
- Откуда: Минская обл. БОРИСОВ
- Зарегистрирован: 22-12-2011
- Сообщений: 131
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 24 [1988-04-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605, isl, 2.0 газ-бензин, 1992
- Провел на форуме:
  3 дня 14 часов
- Активен

только вот что. вспомнить все пытаюсь- когда это более точно было, дай бог памяти( просто не обращал на обороты уже) , но кажись после рема стартера с геной, заменой датчика дитонации . это все просто один за другим у меня летело в течении часа.

кстати про тросик тоже думал. подтягивал ногой и рукой под капотом при зависании. а х... оказалось не оно всеравно висели. ХХ не менял и на патрубках тоже. на резонаторе как его вылетело с головы. сразу при покупке тачки поменял

Отредактировано posol9 (Вчера 00:26)

0

### 12 Вчера 00:29

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

slav написал(а):

> а на других передачах? пиши максимально точно и объемно о своей проблеме( напиши, прочитай и попробуй по задавать себе вопросы, на написанный тобой текст, как будто ты со стороны), а то ведь мы тут не экстрасенсы, вот и понаписывали тебе то что думаем, если на других все в норме то это нонсенс какой то, или на всех или не на какой!!!!
> Проверь сразу тросик,вручную подергай его с капота!!!может где закусывает?

> Отредактировано slav (Сегодня 22:21)

По видимому это нонсенс, так как ощутимо это только на переходе между 1 и 2-й

0

### 13 Вчера 00:33

- Автор: posol9
- Пежон
- Откуда: Минская обл. БОРИСОВ
- Зарегистрирован: 22-12-2011
- Сообщений: 131
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 24 [1988-04-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605, isl, 2.0 газ-бензин, 1992
- Провел на форуме:
  3 дня 14 часов
- Активен

наверное тогда придется с первой на третью. или прикидываться крутым палить резину. )))))

0

### 14 Вчера 00:37

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

posol9 написал(а):

> наверное тогда придется с первой на третью. или прикидываться крутым палить резину. )))))

а под гору на задней ))))))

0

### 15 Вчера 00:50

- Автор: slav
- Свой в доску
- Откуда: Запорожье
- Зарегистрирован: 14-08-2011
- Сообщений: 238
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 25 [1987-11-22]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 2.0 1991г двигатель XU10J2( RFZ)
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:22

Дима Днепр написал(а):

> а под гору на задней ))))))

Дима начни с азов, как регулируется подача топлива на наших двигателях и начинай проверять, хотя я думаю на 90 процентов что это где то в районе дроссельной заслонки!!!! попробуй тогда уж вывесить колеса и пускай один смотрит на дроссель а ты передачи переключай!!!
надо начать с тросика и закончить с потенциометра дроссельной заслонки, но если бы он у тебя был бы сбит это было бы на всех передачах!!! какой то шайтан

0

### 16 Вчера 00:58

- Автор: Дима Днепр
- Гость
- Откуда: Днепропетровск
- Зарегистрирован: 18-02-2013
- Сообщений: 6
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 27 [1985-07-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 sri 2.0л R6-A 1990
- Провел на форуме:
  1 час 34 минуты
- Последний визит:
  Вчера 00:59

спасибобуду пробовать..... Если что нащупаю обязательно отпишусь

0

### 17 Вчера 18:52

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

fred1234 написал(а):

> такая же ситуация,хотел тему создавать такую же.народ подскажите,разгоняюсь,обороты где то 2500-2700.выжимаю сцепление,обороты секунды на 3 зависают на месте и потом падают.такая же ситуация на всех передачах когда включаю.и машина на любой передаче разгоняется нормально,не тупит,иногда правда рывки не сильные как будто топлива трохи не хватает,но они почти не заметны,едет нормально,не жалуюсь.датчики температур помеял,фильтра тоже,клапан хх тоже,правда бушный,холостые правда 900-950.машину просто недавно взял,так еще не изучил.в чем может быть косяк?неудобно ехать так,газ отпустил,сцепление выжато а машина ревет.

это не то чтоб криминально,но представьте,сцепление выжато а машина ревет на 2500 оборотов,как перегазовки что ли.тросик ходит нормально,не цепляет.проявляется на всех передачах кроме 5,не проверял на 5 но думаю тоже будет.может ДПДЗ глючит и его проверить?

0

### 18 Вчера 20:54

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

Я бы начал с хорошей помывки диффузора и ДПДЗ, может поменял бы прокладки в диффузоре.

0

### 19 Вчера 21:32

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

а что за диффузор?ДПДЗ его ж не помоешь,маленький электроный блок около дрос заслонки

0

### 20 Вчера 21:43

- Автор: posol9
- Пежон
- Откуда: Минская обл. БОРИСОВ
- Зарегистрирован: 22-12-2011
- Сообщений: 131
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 24 [1988-04-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605, isl, 2.0 газ-бензин, 1992
- Провел на форуме:
  3 дня 14 часов
- Активен

а как насчет попробовать и контакты все почистить помыть поджать. может контакт слабоват. ?)))

просто есть вариант

Отредактировано posol9 (Вчера 21:44)

0

### 21 Вчера 22:50

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

posol9 написал(а):

> а как насчет попробовать и контакты все почистить помыть поджать. может контакт слабоват. ?)))

> просто есть вариант

> Отредактировано posol9 (Сегодня 20:44)

на ДПДЗ вчера снимал фишку,внутри как новенькая.даже ума не приложу что это за прикол с оборотами

0

### 22 Вчера 23:04

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

fred1234 написал(а):

> его ж не помоешь,маленький электроный блок около дрос заслонки

Покупаешь аэрозольный баллончик с очистителем для карбюраторов, снимаешь воздушные шланги и на холостом ходу брызгаешь и в дроссель (диффузор) и в ДПДЗ и везде где только можно, главное не дать ему заглохнуть.

0

Страница: 1

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Двигатель (кроме дизеля) » зависают обороты

Хостинг форумов © Holm.ru

## Пользовательские ссылки

- Новые сообщения
- Активные темы
- Темы без ответов
- Мои сообщения
- Подписка
- Все прочитано