Инструменты и приспособления

# Форум Клуб PEUGEOT 605

## Меню навигации

- Форум
- Сайт Клуба
- PEUGEOT 605 ВКонтакте
- Полезные ссылки
- Почта
- Правила
- Чат 605 (beta)
- Участники
- Правила
- Поиск
- Регистрация
- Войти

## Пользовательские ссылки

- Активные темы

## Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Другое » Инструменты и приспособления

# Инструменты и приспособления

Страница: « 1 2

## Сообщений 51 страница 100 из 100

### 51 20-04-2011 16:51

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

Great'n'Terrable Slavko написал(а):

> вороток 1/2 свернулся сразу, пришлось ехать менять голову на полный квадрат, не 36 и не 34, а как я уже писал - 35

А я такой пользую made in USA, донор - комбайн Джон Дир , этот точно не сломается
Очень удобный и для гайки шкива коленвала и для полуоси.
Great'n'Terrable Slavko а не создать ли нам темку - инструмент, наверняка у каждого есть что-то уникальное.

0

### 52 20-04-2011 18:13

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

vik-605 написал(а):

> а не создать ли нам темку - инструмент, наверняка у каждого есть что-то уникальное

готово

0

### 53 20-04-2011 18:23

- Автор: Hemi
- Свой в доску
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 14-04-2010
- Сообщений: 260
- Уважение: [+5/-1]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605 sv3.0,АКПП,96г. SAAB 9000 2.3T 96г.
- Провел на форуме:
  6 дней 3 часа
- Последний визит:
  05-10-2012 13:38

а я все такие вещи(типо гайки ступ. подшипника или шкив коленвала и вообще неудобные закисшие вещи где есть вероятность сорвать сломать и т.д ) откручиваю мощным пневмогайковертом, не знаю правда какой фирмы.. максимальное усилие у него 200кг, ну тут необходимо иметь компрессор правда..
ударные кратковременные нагрузки практически исключают вероятность поломки

0

### 54 20-04-2011 21:57

- Автор: wovka
- Любитель пивка
- Откуда: Златоуст
- Зарегистрирован: 19-05-2010
- Сообщений: 1214
- Уважение: [+82/-1]
- Позитив: [+100/-1]
- Возраст: 44 [1968-05-16]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2,0 R6A SRi 1990
- Провел на форуме:
  22 дня 8 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:19

Пользуюсь профессиональным японским инструментом со знаком качества , недостающие "головки" (16 и 18) - только с "пожизненной гарантией" производства Франции.
Для разбора пластика достаточно "Тани-Вани" или "Чины".

P.S. тема интересная !

0

### 55 20-04-2011 23:12

- Автор: ptw
- На авике - это я))
- Откуда: Москва
- Зарегистрирован: 13-01-2010
- Сообщений: 1324
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+91/-0]
- Возраст: 37 [1975-05-07]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2л.RFZ (XU10J2Z) Бош 3.1 , 90 год
- Провел на форуме:
  18 дней 1 час
- Последний визит:
  Вчера 09:10

я как покупал головки на другую машину и на эту сразу брал из хорошего метала , поэтому скорей деталь свернешь чем инструмент.

0

### 56 20-04-2011 23:34

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

wovka написал(а):

> Для разбора пластика достаточно "Тани-Вани" или "Чины".

Cорри за серость, расскажи подробнее

0

### 57 20-04-2011 23:43

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

У меня набор Force 4941R на 94 предмета, им и кручу, набору 7 лет - выглядит как новый, даже биты все целые. Из ключей - только рожковые - отечественный набор дерьмового качества, накидные ключеги беру на работе - своих пока не завел, но в планах. Сегодня купил съемник стопорных колец, большоооой такой (для колец ступичных подшипников должен подойти), но не Force, а Yato (не уверен в написании), цена на форс оказалось не гуманной. Еще хочу прикупить вороток на полный квадрат...

0

### 58 21-04-2011 00:56

- Автор: Sm1th
- Гуру
- Откуда: Гатчина, 47
- Зарегистрирован: 29-11-2009
- Сообщений: 902
- Уважение: [+15/-2]
- Позитив: [+8/-1]
- Возраст: 22 [1990-11-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 89г 2.0i sri и 96(98) 2,0 16v
- Провел на форуме:
  18 дней 11 часов
- Последний визит:
  26-12-2012 10:58

от себя добавлю-ВАЖНЕЙШИЙ инструмент при разборе пыжа-это газовая горелка, спасает только так
ну и WD40

0

### 59 21-04-2011 01:09

- Автор: DEN 605
- Просто Дёня :)
- Откуда: ПИТЕР
- Зарегистрирован: 05-03-2008
- Сообщений: 666
- Уважение: [+25/-0]
- Позитив: [+32/-0]
- Возраст: 35 [1978-01-11]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT605(XU10J2TE) Turbo 98г
- Провел на форуме:
  12 дней 10 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:11

Набор "Торксов"

0

### 60 21-04-2011 08:00

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

vik-605 написал(а):

> Cорри за серость, расскажи подробнее

Виктор, это Тайвань и Китай.

0

### 61 28-04-2011 20:22

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Вот такой есть инструмент. Проверю вас. Вопрос: что это и для чего?

0

### 62 28-04-2011 20:43

- Автор: wovka
- Любитель пивка
- Откуда: Златоуст
- Зарегистрирован: 19-05-2010
- Сообщений: 1214
- Уважение: [+82/-1]
- Позитив: [+100/-1]
- Возраст: 44 [1968-05-16]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2,0 R6A SRi 1990
- Провел на форуме:
  22 дня 8 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:19

Евгений-peugeot написал(а):

> Вопрос: что это и для чего?

Ясно-понятно, для местонахождения стука.
Изделие "зачётное".

0

### 63 28-04-2011 21:05

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

wovka написал(а):

> Ясно-понятно, для местонахождения стука.

Ну Вова, я и так знаю что ты знаешь, дал бы людям помучиться.

0

### 64 28-04-2011 22:38

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

когда мне ГРМ меняли именно таким инструментом выслушивали лязг, издаваемый чем-то в районе ремня генератора, так и не выслушали - списали на старость ремня (ремень действительно был в хреновом состоянии, а нового под рукой не оказалось). через 5 км. лязг пропал. Женя, если знаешь как менять ремни генератора и гидроусилителя, просьба помочь - Как поменять ремень генератора?

0

### 65 28-04-2011 23:10

- Автор: prosic
- Свой в доску
- Откуда: Калининград
- Зарегистрирован: 02-10-2009
- Сообщений: 273
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605 2.5 td
- Провел на форуме:
  6 дней 10 часов
- Последний визит:
  19-01-2013 22:26

я покупаю инструменты King Tony, все солидные мастерские пользуются этой фирмой. У них очень специфические ключи есть. Очень дорогой инструмент, поэтому покупаю понемногу. Приобрел динамометрический ключик-трещетку (самая дорогая покупка, в районе 3500 руб.)

0

### 66 28-04-2011 23:17

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Great'n'Terrable Slavko написал(а):

> Женя, если знаешь как менять ремни генератора и гидроусилителя, просьба помочь

Слава, сделай фотки и дай ссылки на рисунки, можно в exist, побольше информации. Помогу.

0

### 67 28-04-2011 23:20

- Автор: Andry605_1991
- Где я?!
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 11-01-2010
- Сообщений: 921
- Уважение: [+37/-0]
- Позитив: [+78/-0]
- Возраст: 29 [1983-09-14]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: P605 SRi 2.0 XU10J2Z RFZ BE3 1991
- Провел на форуме:
  21 день 8 часов
- Последний визит:
  16-01-2013 23:21

Парни, а про фирму LICOTA, кто-нибудь чего расскажет ? Вобщемто уже прилично инструмента себе такой марки преобрёл, однако так и не сформировал конечное мнение, пока оно двоякое.

0

### 68 29-04-2011 07:06

- Автор: giga
- Специалист
- Откуда: Мордовия п.Чамзинка 13RUS
- Зарегистрирован: 01-01-2011
- Сообщений: 555
- Уважение: [+17/-0]
- Позитив: [+35/-0]
- Возраст: 46 [1967-02-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: пежо 605 SRi 2.0 R6A 1990 г.в и 605SV24 zpj4 92 г.
- Провел на форуме:
  21 день 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 22:27

Евгений-peugeot написал(а):

> Вот такой есть инструмент. Проверю вас. Вопрос: что это и для чего?

Этот инструмент при необходимости можно заменить деревянной палочкой

0

### 69 29-04-2011 08:31

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Сергей, раньше так и делал, разница есть.

0

### 70 29-04-2011 10:28

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

У нас на белорусском форуме про выкручивание шаровых и спецключ неплохо придумали - ссылка.

А вот мой уже доработанный на фрезерном и токарном станках съемник:

0

### 71 29-04-2011 18:30

- Автор: giga
- Специалист
- Откуда: Мордовия п.Чамзинка 13RUS
- Зарегистрирован: 01-01-2011
- Сообщений: 555
- Уважение: [+17/-0]
- Позитив: [+35/-0]
- Возраст: 46 [1967-02-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: пежо 605 SRi 2.0 R6A 1990 г.в и 605SV24 zpj4 92 г.
- Провел на форуме:
  21 день 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 22:27

Пожалуй тоже такой изготовлю.Сам щуп как прикреплён к бачонку,приварен к металлической шайбе типа мембрамы?
Жень ремонтом профессионально занимаешься ?

Отредактировано giga (29-04-2011 18:34)

0

### 72 29-04-2011 20:47

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

giga написал(а):

> Сам щуп как прикреплён к бачонку,приварен к металлической шайбе типа мембрамы

Сергей, если честно, в конструкцию не вникал, если надо посмотрю.

giga написал(а):

> Жень ремонтом профессионально занимаешься

Да, это моя работа.

0

### 73 29-04-2011 21:35

- Автор: giga
- Специалист
- Откуда: Мордовия п.Чамзинка 13RUS
- Зарегистрирован: 01-01-2011
- Сообщений: 555
- Уважение: [+17/-0]
- Позитив: [+35/-0]
- Возраст: 46 [1967-02-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: пежо 605 SRi 2.0 R6A 1990 г.в и 605SV24 zpj4 92 г.
- Провел на форуме:
  21 день 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 22:27

Глянь пожалуйста,если не трудно можно фото.

0

### 74 30-04-2011 21:26

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

ВотСергей фотки в разобранном состоянии. Отдельно фонендоскоп (можно использовать от аппарата для измерения давления), отдельно аллюминиевый наконечник (можно использовать аллюминиевую спицу) и крупным планом основная часть (бочонок с металлической трубкой). Он пластмассовый, весь запаенный.

0

### 75 30-04-2011 21:29

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Вот ещё один полезный инструмент.

0

### 76 30-04-2011 21:53

- Автор: giga
- Специалист
- Откуда: Мордовия п.Чамзинка 13RUS
- Зарегистрирован: 01-01-2011
- Сообщений: 555
- Уважение: [+17/-0]
- Позитив: [+35/-0]
- Возраст: 46 [1967-02-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: пежо 605 SRi 2.0 R6A 1990 г.в и 605SV24 zpj4 92 г.
- Провел на форуме:
  21 день 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 22:27

Спасибо за разъяснения.

0

### 77 30-04-2011 23:12

- Автор: Масяня
- Новичок
- Откуда: Украина Кременчуг
- Зарегистрирован: 13-04-2011
- Сообщений: 52
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 33 [1979-08-11]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605 3.0 24sv 92г.в. ZPJ4
- Провел на форуме:
  2 дня 15 часов
- Последний визит:
  25-08-2012 23:59

Евгений-peugeot написал(а):

> Вот ещё один полезный инструмент.

магнит? такая вещ очень нужна

0

### 78 04-05-2011 19:18

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Да, это магнит на телескопе, есть ещё с зеркалом.
Вот посложнее задачка. Для чего это приспособление? Подсказка: используется ещё с одним инструментом в паре, делал для своего движка.

Отредактировано Евгений-peugeot (04-05-2011 19:20)

0

### 79 04-05-2011 19:25

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

Похоже на рассухариватель клапанов, если тарелки разных диаметров.

0

### 80 04-05-2011 19:44

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Правильно Виктор, применял вместе со струбциной 150мм. Коллектор выпускной был откручен, поэтому спокойно всё рассухарил один без помощника.

0

### 81 04-05-2011 19:55

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

Я тоже сам головки раздевал, одевал, правда потом при сборке стрельнул сухарик, искал минут 40, нашел магнитом.

0

### 82 04-05-2011 23:58

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

а я то ли от Волги, то ли от Ваза родной рассухариватель использовал, по моему гораздо удобнее зацепиться за шпильку и использовать ее как опору для рычага. как струбциной сжимать пружину клапана - даже и не представляю, Женя.

0

### 83 05-05-2011 19:07

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Слава, рассухаривателем одному неудобно (рук нехватает), а струбциной аккуратно и спокойно, не боишься что-нибудь повредить. А молотком можно только у плохого человека рассухаривать, можно и клапан погнуть.
Вот на фотках должно быть всё понятно, что и как.

+1

### 84 05-05-2011 19:21

- Автор: giga
- Специалист
- Откуда: Мордовия п.Чамзинка 13RUS
- Зарегистрирован: 01-01-2011
- Сообщений: 555
- Уважение: [+17/-0]
- Позитив: [+35/-0]
- Возраст: 46 [1967-02-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: пежо 605 SRi 2.0 R6A 1990 г.в и 605SV24 zpj4 92 г.
- Провел на форуме:
  21 день 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 22:27

А у мня во какой раритет для ГАЗ-51

0

### 85 05-05-2011 21:14

- Автор: wovka
- Любитель пивка
- Откуда: Златоуст
- Зарегистрирован: 19-05-2010
- Сообщений: 1214
- Уважение: [+82/-1]
- Позитив: [+100/-1]
- Возраст: 44 [1968-05-16]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2,0 R6A SRi 1990
- Провел на форуме:
  22 дня 8 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:19

Для работы с электрикой:
Зачищалки - раздвижки. И "обжималки" коннекторов.

0

### 86 06-05-2011 00:33

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

Евгений-peugeot
так да, это если ГБЦ снимать, а если без?

0

### 87 06-05-2011 20:45

- Автор: Евгений-peugeot
- Ружжо с солью
- Откуда: С-Пб.
- Зарегистрирован: 12-12-2010
- Сообщений: 1912
- Уважение: [+147/-3]
- Позитив: [+25/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SV3.0 ZPJ ME5T 90г
- Провел на форуме:
  1 месяц 10 дней
- Последний визит:
  Сегодня 00:13

Слава, на 3-х литровых полюбому надо снимать, иначе к маслосъёмным колпачкам неподобраться.

0

### 88 07-05-2011 01:18

- Автор: ptw
- На авике - это я))
- Откуда: Москва
- Зарегистрирован: 13-01-2010
- Сообщений: 1324
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+91/-0]
- Возраст: 37 [1975-05-07]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2л.RFZ (XU10J2Z) Бош 3.1 , 90 год
- Провел на форуме:
  18 дней 1 час
- Последний визит:
  Вчера 09:10

Евгений-peugeot написал(а):

> Коллектор выпускной был откручен, поэтому спокойно всё рассухарил один без помощника.

а если поршень поднять и в него упереть клапан ,получится ?

0

### 89 07-05-2011 01:31

- Автор: Great'n'Terrable Slavko
- Алкач-дед Мороз)
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 27-01-2010
- Сообщений: 1850
- Уважение: [+49/-4]
- Позитив: [+111/-7]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 2.0 121л.с.(R6A)1993г., Marelli G5+ГБО Lovato
- Провел на форуме:
  24 дня 3 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:09

ptw
внимательно читаем сообщение 42-43 (речь про трехлитровую)

у меня на форде получалось упираться в поршни, достаточно было прокручивать шкив коленвала.

0

### 90 07-05-2011 10:36

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

ptw написал(а):

> а если поршень поднять и в него упереть клапан ,получится ?

Не получится, потому как болты крепления головки так-же крепят распредвал, чтобы добратся к клапанам нужно снять распредвал, а если отдал распредвал, значит отдал и головку.

0

### 91 16-05-2011 16:39

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

Имеется в наличии вот такой хирургичкский зажим длиной 25 см. Незаменим если нужно добраться и что-либо придержать в труднодоступных местах.

0

### 92 16-05-2011 16:40

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

А вот этой штукой достаю упавшие гайки, шайбы, болты и другую мелочь, если не получается магнитом.

0

### 93 16-05-2011 16:45

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

Без этого короткого шестигранника( 6 мм ) невозможно открутить закипевший нижний болт крепления заднего суппорта, простой Г-образный шестигранник гнется, а места там совсем ничего - рычаг мешает, другим инструментом не подобраться. Для этого прикупил вот такой набор.

0

### 94 28-01-2012 19:12

- Автор: Калясик
- Пежон
- Откуда: Беларусь г.Брест
- Зарегистрирован: 08-04-2011
- Сообщений: 159
- Уважение: [+4/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 29 [1983-12-11]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2.5TD 1997г.в.
- Провел на форуме:
  3 дня 18 часов
- Последний визит:
  23-12-2012 23:42

Еще пару инструментиков в копилочку.....
Для меня особо важны из показаных на фото: зажим для снятия хомутов, присоски для притирки клапанов, угломер для затяжки болтов и ударная отвертка, да и остальное не лишнее.)

Отредактировано Калясик (28-01-2012 19:14)

0

### 95 08-04-2012 18:12

- Автор: Vlad_N
- Пежон
- Откуда: Карелия, Костомукша
- Зарегистрирован: 15-09-2011
- Сообщений: 180
- Уважение: [+2/-0]
- Позитив: [+2/-0]
- Возраст: 38 [1974-03-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 XU10J4R 2.0 16V 1996 г. красный
- Провел на форуме:
  12 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 19:25

Подскажите, а очень ли нужен динамометрический ключ? Скажем так, для самых распрострененных работ, не считая разве что очень специфических. Так, заменить что-то и т.п. И если лучше иметь его в наличии, то какого диапазона желательно иметь?

0

### 96 08-04-2012 20:04

- Автор: Рестайлинг
- Свой в доску
- Откуда: Ставрополь
- Зарегистрирован: 26-11-2011
- Сообщений: 218
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 35 [1977-06-26]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2л 1991г двRFZ
- Провел на форуме:
  6 дней 13 часов
- Последний визит:
  15-02-2013 07:01

при сборке двс необходим всегда а так на усмотрение лично мне нужен всегда от 1до 10 при моей массе гайки и болты летят на ура

0

### 97 22-07-2012 16:29

- Автор: wovka
- Любитель пивка
- Откуда: Златоуст
- Зарегистрирован: 19-05-2010
- Сообщений: 1214
- Уважение: [+82/-1]
- Позитив: [+100/-1]
- Возраст: 44 [1968-05-16]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2,0 R6A SRi 1990
- Провел на форуме:
  22 дня 8 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:19

Сегодня сделал очередной вывод : не всё так дорого - как кажется на первый взгляд.
Речь пойдёт о стробоскопе для установки зажигания. К счастью большинству форумчан он не понадобится ,выставляет зажигание электроника, а вот мне у кого зажигание " в ручную" - самое то !
Цена изделия в магазине была(без тахометра) ... 350 рублей. Купил с тахометром за 750.
И зажигание, и угол опережения по привычке выставляю "на слух". Но никогда не лишнее - проверить прибором. Который приходится брать в "аренду"(далеко и не в лучшем состоянии). А тут, своё и новое !
http://www.autocomp.ru/catalogue/electr … 00005.html

Отредактировано wovka (22-07-2012 16:31)

0

### 98 23-07-2012 00:40

- Автор: snow13
- Пежон
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 25-04-2011
- Сообщений: 152
- Уважение: [+5/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2,0 16v 1996
- Провел на форуме:
  2 дня 16 часов
- Последний визит:
  18-02-2013 23:43

Demi написал(а):

> Без этого короткого шестигранника( 6 мм ) невозможно открутить закипевший нижний болт крепления заднего суппорта, простой Г-образный шестигранник гнется, а места там совсем ничего - рычаг мешает, другим инструментом не подобраться. Для этого прикупил вот такой набор.

я сделал проще - после того, как посрезал дешевенькие шеститранники купил обычный длинный Г-образный Force, им срываю, но под конец он в рычаг упирается поэтому от него же отрезал кусочек и всё - вставляешь и накидным крутишь.

0

### 99 15-01-2013 19:57

- Автор: vik-605
- Помидор
- Откуда: Херсон
- Зарегистрирован: 26-09-2010
- Сообщений: 1493
- Уважение: [+53/-0]
- Позитив: [+16/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 3,0 ZPJ 1991
- Провел на форуме:
  24 дня 7 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:26

А как вам такая приспособа, очень удобно, моментально регулируется под любой наклон и высоту, хоть покушать, хоть писать что-то.
В продаже не видел, это мне Шелл на Новый Год подогнал, типа корпоративный подарок.

0

### 100 15-01-2013 20:57

- Автор: slav
- Свой в доску
- Откуда: Запорожье
- Зарегистрирован: 14-08-2011
- Сообщений: 238
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 25 [1987-11-22]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 2.0 1991г двигатель XU10J2( RFZ)
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:22

vik-605 написал(а):

> А как вам такая приспособа, очень удобно, моментально регулируется под любой наклон и высоту, хоть покушать, хоть писать что-то.
> В продаже не видел, это мне Шелл на Новый Год подогнал, типа корпоративный подарок.

Если бы она еще оставалась статичной, то цены бы ей не было когда едешь по трассе!

0

Страница: « 1 2

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Другое » Инструменты и приспособления

Хостинг форумов © Holm.ru

## Пользовательские ссылки

- Новые сообщения
- Активные темы
- Темы без ответов
- Мои сообщения
- Подписка
- Все прочитано