GB |
Z7F 2 24A25A | GEAR CHANGE CONTROL GEAR BOX SIDE

BVM ME

01 | 2152 04 | 01 | SPACER 10,5 X 14,98 - 37,1 - RIGHT HAND DRIVE
02 | 2170 12 | 01 | RETURN SPINDLE - LEFT HAND DRIVE
03 | 2175 36 | 02 | SPACER - LEFT HAND DRIVE
04 | 2414 C3 | 01 | SELECTION BAR - INJECTION ZPJ4
| 2414 C4 | 01 | - INJECTION ZPJ - TURBO INJECTION XU10J2TE - DIESEL XU
05 | 2436 42 | 01 | CTRL BALL-JOINT
06 | 2447 06 | 01 | CUP - RIGHT HAND DRIVE
07 | 2446 04 | 01 | RETURN SPINDLE
08 | 2449 76 | 01 | CONTROL RETURN
| RP 2449 80 | 01 | - LEFT HAND DRIVE
| 2449 77 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE
09 | 2449 62 | 01 |
10 | 2450 48 | 01 | LEVER PROTECTOR
11 | 2450 58 | 01 |
12 | 2454 A6 | 01 | SELECTION LINK INF 208 MM
13 | 2454 A5 | 01 | SUP 208MM
14 | 2452 52 | 01 | GEARSHIFT LINK 146 MM
70 | 6921 47 | 01 | CAPSCREW 10X150-55 - RIGHT HAND DRIVE
71 | 6949 09 | 01 | PLAIN WASHER 10X27-3,5 - RIGHT HAND DRIVE
72 | 6962 45 | 01 | FLEXIBLE WASHER 13X24-0,6 - LEFT HAND DRIVE
73 | 5173 14 | 01 | PLAIN WASHER 12X24-2,5
74 | 6947 16 | 01 | 7X20-2,5
75 | 6935 84 | 01 | SELF LOCKG NUT 7X100-7-11
76 | 6921 32 | 01 | CAPSCREW 7X100-65 - LEFT HAND DRIVE