GB |
Z7F 1 13E35A | DURITE HOSE COOLING

INJECTION ZPJ INJECTION ZPJ4 BVM MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE

01 | 1343 G3 | 01 | WTR INLET HOSE
02 | 1351 69 | 01 | 3 WAY UNION UP TO O 7091
| 1351 W4 | 01 | SINCE O 7092
03 | 1307 L5 | 01 | WTR OUTLET HOSE
04 | 1359 09 | 01 | FLANGE
05 | 1351 84 | 01 | 2 WAY UNION - INJECTION ZPJ WITHOUT ANTISLIPPING
06 | 1351 85 | 01 | - INJECTION ZPJ WITHOUT ANTISLIPPING
70 | 6981 41 | 01 | METALLIC CLAMP 40 A 60
71 | 6981 36 | 01 | 12 A 20
72 | 6997 11 | 01 | CLIP DIAM 14
73 | 6981 38 | 01 | METALLIC CLAMP 20 A 35
74 | 6981 37 | 01 | 16 A 27
75 | 6922 54 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6 X 100 - 20