GB |
Z6F 0 02A15A | CYLINDER-HEAD GUIDE AND VALVE SEAT

INJECTION ZPJ4

01 | 0200 K6 | 01 | CYLINDER-HEAD AV
02 | 0200 K7 | 01 | AR
03 | 0209 D2 | 01 | CYL HEAD GASKET AV - CN A005 WITHOUT ASBESTOS
| 0209 A4 | 01 | AV - REPAR A005 WITHOUT ASBESTOS
04 | 0209 D3 | 01 | AR - CN A005 WITHOUT ASBESTOS
| 0209 A5 | 01 | AR - REPAR A005 WITHOUT ASBESTOS
05 | 0204 53 | 16 | CYL-HEAD SCREW 12X1,50-178 FORMER
06 | 0212 06 | 04 | SPWNED PIN
07 | 0213 08 | 06 | PIPE GASKET A005 WITHOUT ASBESTOS
08 | 0220 79 | 24 | VALVE GUIDE 1ERE REPAR
| 0220 80 | 24 | 2EME REPAR
09 | 0226 C4 | 12 | INTK VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
10 | 0227 A9 | 12 | EXH VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
11 | 0232 12 | 02 | WELCH-PLUG DIAM 36
12 | 0232 15 | 04 | EXPANDING PLUG DIAM 20,4
13 | 0242 76 | 01 | TEMPERAT. PROBE 14X1,25-48ø JAEGER NR BLACK - EXCEPT AIR CONDITIONING
| 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE - AIR CONDITIONING
14 | 0236 25 | 02 | CAMSHAFT SEAL DIAM 32X45-8
15 | 0211 18 | 06 | SPARK-PLUG TUBE