GB |
Z6F 2 20A01A | CLUTCH MECHANISM AND DRIVEN PLATE

ME5T

01 | 2004 J5 | 01 | CLUTCH MECHANIM 235 CP 6050 VALEO (EMBRAY) - - INJECTION ZPJ - INJECTION ZPJ4
| 2004 84 | 01 | 235 CP 5650
| RP 2004 T8 | 01 | - D11ATE - TURBO INJECTION XU10J2TE
02 | 2041 47 | 01 | BEARING BUFFER HAUT 34,5
03 | 2055 L1 | 01 | CLUTCH PLATE DIAM 230
| RP 2055 P4 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - ZPJ
| 2055 77 | 01 |
| RP 2055 P4 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - ZPJ4
| 2055 L3 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - D11ATE
| 2055 L0 | 01 | DIAM 230 VALEO (EMBRAY) - A005 WITHOUT ASBESTOS - TURBO INJECTION XU10J2TE
04 | 2004 F9 | 01 | CLUTCH KIT PRO A005 WITHOUT ASBESTOS - ZPJ - INJECTION ZPJ4
| 2004 T0 | 01 |
| RP 2050 84 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - XUD11ATE
| 2004 R7 | 01 |
| RP 2050 84 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - TURBO INJECTION XU10J2TE
70 | 6912 77 | 06 | SCREW CBX 8X125-16 - D11ATE - 10J2TE
| 4228 22 | 06 | SOCKET SCREW 8X125-20 - ZPJ - ZPJ4
71 | 6962 13 | 06 | FLEXIBLE WASHER 8X17-0,8 - ZPJ - ZPJ4