GB |
Z6F 0 02A10A | CYLINDER-HEAD GUIDE AND VALVE SEAT

INJECTION ZPJ

01 | 0200 K4 | 01 | CYLINDER-HEAD AV UP TO 07/1993
| 0200 H0 | 01 | AV
| RP 0200 K4 | 01 | SINCE 07/1993
02 | 0200 K5 | 01 | AR UP TO 07/1993
| 0200 H1 | 01 | AR
| RP 0200 K5 | 01 | SINCE 07/1993
03 | 0209 D2 | 01 | CYL HEAD GASKET AV - CN A005 WITHOUT ASBESTOS
| 0209 A4 | 01 | AV - REPAR A005 WITHOUT ASBESTOS
04 | 0209 D3 | 01 | AR - CN A005 WITHOUT ASBESTOS
| 0209 A5 | 01 | AR - REPAR A005 WITHOUT ASBESTOS
05 | 0204 53 | 16 | CYL-HEAD SCREW 12X1,50-178 FORMER
06 | 0220 71 | 06 | VALVE GUIDE 1ERE REPAR
| 0220 72 | 06 | 2EME REPAR
| 0220 77 | 06 | ADM 1ERE REPAR
| 0220 78 | 06 | ADM 2EME REPAR
07 | 0227 97 | 06 | EXH VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
08 | 0226 A6 | 06 | INTK VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
09 | 0232 12 | 02 | WELCH-PLUG DIAM 36
10 | 0234 03 | 06 | PLUG-CORE DIAM 27
11 | 0242 76 | 01 | TEMPERAT. PROBE 14X1,25-48ø JAEGER NR BLACK - EXCEPT AIR CONDITIONING
| 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE - AIR CONDITIONING
12 | 0236 25 | 02 | CAMSHAFT SEAL DIAM 32X45-8
13 | 1336 32 | 01 | PLUG 14X125