GB |
Z7F 6 65L05A | LOUDSPEAKER

MOUNTING 10 LOUDSPEAKERS

01 | 6562 00 | 02 | LOUDSPEAKER TWEETER
02 | 6562 01 | 02 | DIAM 165
03 | 6562 03 | 02 | DIAM 165
04 | 6562 53 | 01 | LDSPKR BRACKET LEFT
| 6562 54 | 01 | RIGHT
05 | 6562 04 | 02 | LOUDSPEAKER DIAM 70 FZL HURRICANE GREY - "FT"
| 6562 05 | 02 | DIAM 70 FCY IMPALA BEIGE - "FC" - "FG"
06 | 6562 49 | 01 | LEFT 6"X 9" FZL HURRICANE GREY - "FT"
| 6562 50 | 01 | LEFT 6"X 9" FCY IMPALA BEIGE - "FC" UP TO O 7509 - "FG" UP TO O 7509
| 6562 A2 | 01 | LEFT FEX CASSEL EARTH BEIGE - "FD" SINCE O 7510
07 | 6562 51 | 01 | RIGHT 6"X 9" FZL HURRICANE GREY - "FT"
| 6562 52 | 01 | RIGHT 6"X 9" FCY IMPALA BEIGE - "FC" UP TO O 7509 - "FG" UP TO O 7509
| 6562 A1 | 01 | RIGHT FEX CASSEL EARTH BEIGE - "FD" SINCE O 7510
70 | 6912 60 | 16 | SCREW CBLX 4,2-16
71 | 6936 91 | 02 | NUT WITH BASE 6 X 100 - 6 - 10
| RP 6936 A0 | 01 |