GB |
Z6F 0 01E01B | ENGINE HALF BEARINGS

PETROL XU10 EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE
SINCE 01/1993

01 | 0113 H2 | 01 | HALF BEARING CN INF EP 1,844 BE BLUE SMOOTH
| 0113 J0 | 01 | REPAR INF EP 1,994 BE BLUE SMOOTH
| 0113 H3 | 01 | CN INF EP 1,857 NR BLACK SMOOTH
| 0113 J1 | 01 | REPAR INF EP 2,007 NR BLACK SMOOTH
| 0113 H4 | 01 | CN INF EP 1,866 VE GREEN SMOOTH
| 0113 J2 | 01 | REPAR INF EP 2,016 VE GREEN SMOOTH
| 0113 H5 | 01 | CN INF EP 1,877 RG RED SMOOTH
| 0113 J3 | 01 | REPAR INF EP 2,027 RG RED SMOOTH
02 | 0113 H6 | 05 | CN SUP EP 1,847 NR BLACK GROOVE
| 0113 J4 | 05 | REPAR SUP EP 1,997 NR BLACK GROOVE
03 | 0117 95 | 01 | THRUST BEARING CN -EP 1,83
| 0117 96 | 01 | 1ERE REPAR:+0,10 SIC
| 0117 97 | 01 | 2EME REPAR:+0,15
| 0117 98 | 01 | 3EME REPAR:+0,20
04 | 0127 08 | 02 | SPWNED PIN 5-18
05 | 0127 05 | 02 | BEARING SEAL
06 | 0132 25 | 10 | BEARG CAP SCREW 14X2,00-87 UP TO 04/1994 06 SINCE 04/94
07 | 0132 43 | 04 | SINCE 04/1994