GB |
Z6F 1 16A10A | ACCELERATOR CABLE AND PEDAL

PETROL XU

01 | 1629 A6 | 01 | CONTROL CABLE - XU102C - XU10J2 BVM - XU10J2 BVA LEFT HAND DRIVE - XU10M
| 1629 A1 | 01 | LONG 2420
| RP 1629 A6 | 01 | - XU10J2 BVA RIGHT HAND DRIVE
02 | 1639 29 | 01 | CUP
03 | 1639 30 | 01 | RING - LEFT HAND DRIVE
| 1639 36 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE
04 | 1639 31 | 01 | RETAINING CLIP
07 | 1639 32 | 01 | CABLE GUIDE - XU10J2 LEFT HAND DRIVE
70 | 6967 58 | 01 | ACLTR CABLE PIN 11X29
71 | 6949 13 | 01 | PLAIN WASHER 14X27-2,5
72 | 6992 G7 | 02 | CLIP DIAM 11-20
| RP 6992 H3 | 01 |