GB |
Z6F 1 17H10A | EXHAUST SYSTEM HEAT SHIELD

INJECTION ZPJ

01 | 1723 37 | 01 | HEAT SHIELD A005 WITHOUT ASBESTOS GEAR CHANGE
02 | 1723 38 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS MIDDLE
03 | 1723 39 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS REAR MANTFOLD
04 | 1723 76 | 01 | REAR SILENCER
05 | 1723 49 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - RIGHT HAND DRIVE BULKHEAD FITTING
| 1723 56 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - LEFT HAND DRIVE BULKHEAD FITTING
06 | 1727 20 | 09 | SHIM WASHER
07 | 1723 54 | 01 | WEATHERSTRIP
08 | 1723 55 | 01 | SPOILER HEAT SHIELD
09 | 1539 16 | 02 | CLIP T 6,2 D 20
70 | 6935 74 | 01 | WASHER-NUT 6 X 100 - 6,9 - 10
71 | 6915 84 | 01 | CAPSCREW 6X100-12
72 | 6947 80 | 01 | PLAIN WASHER 6X18-2
73 | 6935 08 | 01 | NUT WITH BASE 6X100-5-12,2
74 | 6992 98 | 01 | CRANK CLIP 6X21 - LEFT HAND DRIVE