GB |
Z6F 5 59M01A | DIAGNOSIC SOCKET

XU PETROL

01 | 5920 46 | 01 | SENSOR BRACKET - XU10J2 4HP18
| 5920 47 | 01 | - XU10J2 BE3 UP TO MOD 1991 FITTED ON GLUTCH HOUSING - XU102C BE3 FITTED ON CLUTCH HOUSING

02

5918 75

01

TOP DEAD.SENSOR
ELECTRICFIL
VALEO (ALLUM)
- XU102C
- XU10J2 BVM ENGINE REF MARK R6A UP TO MOD 1991
- XU10J2 BVA ENGINE REF MARK R6A

03 | 1920 C3 | 01 | SPEED SENSOR - XU10J2 ENGINE REF MARK RFZ - TURBO INJECTION XU10J2TE - MONOPOINT INJECTION XU10M - XU10J2 BVM ENGINE REF MARK R6A SINCE MOD 1991
04 | 5946 15 | 01 | PINKING SENSOR VE GREEN - TURBO INJECTION XU10J2TE
05 | 6925 56 | 01 | SCREW WITH BASE 8X125-27 - TURBO INJECTION XU10J2TE
70 | 6922 97 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6X100-20