GB |
Z6F 6 64R20A | AIR CONDITIONING COMPRESSOR

XU
SINCE 09/1993

01 | 6453 P5 | 01 | COMPRESSOR 5 VES SANDEN INT- SD7H15 7870
02 | 6453 G2 | 02 | SUPPORT CUP
03 | 6453 G1 | 02 | PIN 16 L21,5
04 | 6457 R5 | 02 | RING-SEAL DIAM INT 20,22
05 | 6453 T4 | 01 | COMPRESSOR CLUT 5 VES SANDEN INT- FOR COMPRESSOR SD7H15 7870
06 | 6453 L8 | 01 | PULLEY MOUNTING SANDEN INT-
70 | 6921 91 | 04 | CAPSCREW 10X150-55
71 | 6949 09 | 04 | PLAIN WASHER 10X27-3,5
72 | 6962 11 | 04 | FLEXIBLE WASHER 10X21,3-1
73 | 6932 15 | 04 | HEXAGONAL NUT 10X150-8
| RP 6932 57 | 01 |