GB |
Z7F 4 40H05A | HP/BP PIPING

INJECTION ZPJ POWER ASSISTED STEERING LEFT HAND DRIVE

01 | 4020 L6 | 02 | LOW PRESS PIPE - WITHOUT AIR CONDITIONING
| 4020 W3 | 02 | - AIR CONDITIONING
02 | 4018 37 | 01 | SWIVEL CLIP - WITHOUT AIR CONDITIONING
03 | 4020 3H | 01 | LOW PRESS PIPE
04 | 4020 9P | 01 | HIGH PRES FLEXB DE POMPE A VALVE
05 | 4020 0S | 01 | LOW PRESS PIPE
| RP 4020 GW | 01 |
06 | 4020 X3 | 01 | TUBE RING
07 | 4018 68 | 01 | LINE BRACKET
70 | 6992 R4 | 01 | SWIVEL CLIP DIAM 10-20
71 | 6981 83 | 02 | METALLIC CLAMP DIAM 16-27 LARG 9
72 | 6925 37 | 01 | SCREW CBLX RDL SX100-16
73 | 6981 82 | 03 | METALLIC CLAMP DIAM 11-19 LARG 9
74 | 6992 39 | 01 | SWIVEL CLIP DIAM 18-20
| RP 6994 68 + 6994 69 | 01 01 |
75 | 6995 37 | 01 | CLIP 7
76 | 6935 09 | 01 | NUT WITH BASE 8 X 125 - 7,3 - 13
77 | 6992 V1 | 01 | CLIP