GB |
Z7F 2 24A15A | GEAR CHANGE CONTROL BINACLE SIDE

BVM MG5T

A) USE GAITER 7588 N9 VINYL FCY OR 7588 N8 VINYL FXX OR 7588 P1 LEATHER FCX OR 7588 P0 LEATHER FZL
01 | 2400 94 | 01 | CONTROL LEVER
| RP 2400 A6 | 01 | - LEFT HAND DRIVE UP TO 06/1996
| 2400 A6 LE | 01 | - LEFT HAND DRIVE SINCE 06/1996 UP TO 11/1997
| 2400 G7 | 01 | - LEFT HAND DRIVE SINCE 11/1997 UP TO 10/1998
| 2400 A7 LE-9804 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE UP TO 11/1997
| 2400 G3 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE SINCE 11/1997
02 | 2403 G5 | 01 | LEVER HANDLE
| RP 2403 K8 | 01 | P022 PLASTIC FZL HURRICANE GREY SINCE 11/1997
| 2403 85 | 01 | CUIR FZL HURRICANE GREY UP TO 11/1997
| 2403 86 | 01 | CUIR FCY IMPALA BEIGE UP TO 11/1997
| 2403 G6 | 01 |
| RP 2403 K9 | 01 | L003 LEATHER FZL HURRICANE GREY SINCE 11/1997
03 | 6997 43 | 04 | CLIP DIAM 22
04 | 2408 50 | 01 | CONTROL BRACKET UP TO 11/1997
| 2408 64 | 01 | SINCE 11/1997
05 | 2400 90 | 01 | REPAIR KIT
06 | 2400 96 | 01 | ROD CLIP
07 | 2444 H7 | 01 | CONTROL CABLE LON 1101 UP TO 10/1998 PASSAGE
08 | 2444 H8 | 01 | LON 1220 UP TO 11/1997 SELECTION
| 2444 K6 | 01 | LONG 1233,5 SINCE 11/1997 UP TO 10/1998 SELECTION
09 | 2407 66 | 01 | CNTR BOOT PLATE