GB |
Z7F 1 17H02A | EXHAUST SYSTEM HEAT SHIELD

TURBO INJECTION XU10J2TE

01 | 1723 37 | 01 | HEAT SHIELD A005 WITHOUT ASBESTOS GEAR CHANGE
02 | 1723 38 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS CENTRAL
03 | 1723 49 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - RIGHT HAND DRIVE BULKHEAD FITTING
| 1723 56 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS - LEFT HAND DRIVE
04 | 1723 76 | 01 | ON REAR SILENCER
05 | 1727 20 | 09 | SHIM WASHER
06 | 1723 55 | 01 | SPOILER HEAT SHIELD
07 | 1539 16 | 02 | CLIP T 6,2 D 20
10 | 0350 19 | 01 | HEAT SHIELD UP TO 06/1995
| 0350 31 | 01 | SINCE 06/1995
11 | 0357 11 | 05 | SCREW CX 6X100-12
| RP 0357 14 | 01 |
12 | 0357 12 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6X100-12
| RP 0357 14 | 01 |
13 | 1537 35 | 01 | HEAT SHIELD TANK
14 | 1537 28 | 01 | FOR RESERVOIR
70 | 6935 74 | 01 | WASHER-NUT 6 X 100 - 6,9 - 10
72 | 6935 08 | 02 | NUT WITH BASE 6X100-5-12,2
73 | 6992 98 | 01 | CRANK CLIP 6X21
75 | 6988 47 | 01 | SHIM WASHER 7X20