GB |
Z6F 5 50A01A | FRONT SPRING FRONT TORSION BAR

EXCEPT ANTI SQUEAL ASSEMBLY

01 | 5002 E6 | 02 | SUSPENSN SPRING 2 BLUE + 1 YELLOW OR 6 BLUE
| 5002 E7 | 02 | 3 BLUE + 1 YELLOW OR 1 YELLOW
| 5002 E8 | 02 | 4 BLUE + 1 YELLOW OR 2 YELLOW
| 5002 E2 | 02 | 4 YELLOW OR 2 BLUE
| 5002 E3 | 02 | 5 YELLOW OR 3 BLUE
| 5002 E4 | 02 | 6 YELLOW OR 4 BLUE
| 5002 E5 | 02 | 1 BLUE + 1 YELLOW OR 5 BLUE
| 5002 E9 | 02 | 2 YELLOW + 2 BLUE OR 2 YELLOW + 3 BLUE
| 5002 F0 | 02 | 2 YELLOW + 4 BLUE OR 3 YELLOW + 2 BLUE
| 5002 E1 | 02 | 3 YELLOW OR 1 BLUE
02 | 5031 35 | 02 | MOUNTING ASSY
03 | 5033 31 | 02 | REBOUND STOP UP TO 01/1994
| 5033 40 | 02 | DIAM 56 H=109 ELASTOGRAN SINCE 01/1994
04 | 5035 25 | 02 | ROD FIXING KIT
05 | 5037 22 | 02 | SHIM
06 | 5037 28 | 02 | SHEATH SINCE 03/1993
70 | 6939 91 | 02 | SELF LOCKG NUT 14X150-13-21
72 | 6949 11 | 04 | PLAIN WASHER 14X38-3
73 | 6947 78 | 06 | 8X16-1,5
74 | 6924 93 | 06 | CAPSCREW 8X125-20