GB |
Z6F 0 01A10A | ENGINE

INJECTION XU10

A)IF NECESSARY RECOVER OR CHANGE THE SUMP + FOR XU10J2TE RECOVER OR CHANGE THE BAFFLE TO OBTAIN AN ACCURATE OIL LEVEL READING
01 | 0135 J5 | 01 | NEW ENGINE A005 WITHOUT ASBESTOS MARK R6A - XU10J2
| 0139 E1 | 01 | EXCHANGE ENGINE A005 WITHOUT ASBESTOS MARK R6A - XU10J2
| 0143 F6 | 01 | SCHARGE ENGINE - XU10J2
| 0135 J4 | 01 | NEW ENGINE A005 WITHOUT ASBESTOS MARK RDZ RFZ (R2A) - XU10J2 - XU10M
| 0139 E0 | 01 | EXCHANGE ENGINE A005 WITHOUT ASBESTOS MARK RDZ RFZ (R2A) - XU10J2 - XU10M
| 0135 S3 | 01 | NEW ENGINE REP RGY MARK RGY - TURBO INJECTION XU10J2TE BVM UP TO S 90897608 - TURBO INJECTION XU10J2TE BVA
| 0139 G2 | 01 | EXCHANGE ENGINE MARK RGY - TURBO INJECTION XU10J2TE BVM UP TO S 90897608 - TURBO INJECTION XU10J2TE BVA
| 0143 F6 | 01 | SCHARGE ENGINE - TURBO INJECTION XU10J2TE SINCE 07/1993
| 0135 Y7 | 01 | NEW ENGINE MARK RGX RGY - TURBO INJECTION XU10J2TE BVM SINCE S 90897609
| 0139 P4 | 01 | EXCHANGE ENGINE MARK RGX RGY - TURBO INJECTION XU10J2TE SINCE 02/1994