GB |
Z7F 1 13E85A | OUTLET TANK SWITCH PROBE

INJECTION XU10J4R

01 | 1336 H4 | 01 | OUTLET TANK UP TO 01/1995
| 1336 J3 | 01 | SINCE 01/1995
02 | 1336 J0 | 02 | SCREW WITH BASE 6X100-70
03 | 1306 29 | 01 | DRAIN SCREW
04 | 1339 78 | 01 | DRN SCR GASKET 10X6,2
05 | 1340 33 | 01 | HOUSING SEAL
06 | 1336 H6 | 01 | WATER OUTLET
07 | 1339 95 | 01 | CIRCLIP 49X47,5-1,5
09 | 1338 39 | 01 | THERMOSTAT 83 DEG DAUPHIN THOMSON VERNET VERNET V1757C
10 | 1339 92 | 01 | THERMOST GASKET
| RP 1340 48 | 01 |
11 | 1336 K8 | 01 | WATER OUTLET

15

0242 68

01

TEMPERAT. PROBE 14X1,25-118 DEG
JAEGER
ELTH
BE BLUE
- WITHOUT AIR CONDITIONING
INFO WATER TEMPERATURE FOR DISPLAY

| 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE - AIR CONDITIONING INFO WATER TEMPERATURE FOR DISPLAY
16 | 1338 55 | 01 | SENSOR 14X125 ELECTRICFIL MR MAROON TEMPERATURE CENTRALISATION CONTROL UNIT INFO
17 | 1336 32 | 01 | PLUG 14X125 - WITHOUT AIR CONDITIONING
70 | 6936 33 | 02 | NUT WITH BASE 6X100-8-13
71 | 6962 90 | 02 | SPRING WASHER 6X18-1,5
72 | 6930 82 | 02 | STUD 6X100-9-78-10