GB |
Z7F 6 67P21A | FREON TUBE - FIXING

INJECTION ZPJ WITHOUT ANTISLIPPING AIR CONDITIONING

01 | 6457 KT | 01 | FREON TUBE
02 | 6457 KA | 01 | UP TO O 7174 WITH HIGH PRESSURE VALVE
| 6457 WA | 01 | SINCE O 7175 WITHOUT HIGH PRESSURE VALVE
03 | 6457 EJ | 01 |
| RP 6457 NR | 01 |
04 | 6457 EK | 01 |
05 | 6457 KC | 01 | PAD CAPACITY
06 | 6457 R4 | 02 | RING-SEAL DIAM INT 16,5
07 | 6457 R1 | 04 | DIAM INT 7,65
08 | 6457 R3 | 02 | DIAM INT 13,5
09 | 6457 R2 | 01 | DIAM INT 10,82
10 | 6457 R5 | 02 | DIAM INT 20,22
11 | 6457 H5 | 01 | LINE BRACKET 2T 13-18
12 | 6995 R7 | 02 | CLIP DIAM 5-6-23 RAYMOND
13 | 6995 R8 | 01 | DIAM 12-20 RAYMOND
14 | 6995 L1 | 02 | LINE BRACKET DIAM 16-18 17 5-6 RAYMOND
15 | 6457 VY | 01 | VALVE PLUGS SET SCHRADER
70 | 6922 80 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6X100-25
71 | 6913 H4 | 01 | SCREW 10X125-30
72 | 6922 97 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6X100-20