GB |
Z7F 6 66H10A | ANTI-THEFT DEVICE ALARM

RIGHT HAND DRIVE WITH THEFT PROTECTION ALARM

01 | 6680 65 | 01 | ELECTRONIC BOX UP TO O 7146
| 6680 95 | 01 | SINCE O 7147
02 | 6680 18 | 01 | BRACKET
03 | 6555 CL | 01 | STRUT
04 | 6680 20 | 01 | ALARM SENSOR
05 | 6680 14 | 01 | BRACKET LEFT FZG LIGHT GREY - "FT"
| 6680 15 | 01 | LEFT FCZ IMPALA BEIGE - "FC"
| 6680 16 | 01 | RIGHT FZG LIGHT GREY - "FT"
| 6680 17 | 01 | RIGHT FCZ IMPALA BEIGE - "FC"
06 | 6680 06 | 01 | ALARM SIREN UP TO O 7146
| 6680 97 | 01 | SINCE O 7147
07 | 6680 A1 | 01 | SIREN BRACKET SINCE O 7147
| 6680 19 | 01 | UP TO O 7146
08 | 6680 09 | 01 | LOCK BRACKET UP TO O 7146
09 | 6552 FH | 01 | ALARM CONTROL FZL HURRICANE GREY
10 | 6339 25 | 02 | CONTACT SWITCH
11 | 6339 26 | 01 | SWITCH PLATE
70 | 6912 85 | 01 | SCREW CBLX RDL 6X100-12
| RP 6912 G1 | 01 |
71 | 6936 91 | 05 | NUT WITH BASE 6 X 100 - 6 - 10
| RP 6936 A0 | 01 |
72 | 6922 73 | 03 | SELF-TAP SCREWS 6X100-12
73 | 6925 K1 | 02 | SCREW RLX 4,2 X 13