GB |
Z6F 2 22E13A | COOLING SYSTEM AUTOMATIC BOX

XU10J2 TURBO INJECTION XU10J2TE 4HP18 EXCEPT HOT COUNTRIES EXCEPT TAXI

01 | 2277 07 | 01 | OIL PIPE
02 | 2219 12 | 02 | SEAL 14,2X17,9-15
03 | 2284 15 | 01 | HOLLOW SCREW 14X150-32
04 | 2269 01 | 01 | PRESSURE HOSE - TURBO INJECTION XU10J2TE
05 | 2269 03 | 01 | PRESSURE PIPE DIAM INT 7,4 ET 19,2 - TURBO INJECTION XU10J2TE
70 | 6981 36 | 01 | METALLIC CLAMP 12 A 20 - TURBO INJECTION XU10J2TE
71 | 6981 38 | 01 | 20 A 35 - TURBO INJECTION XU10J2TE
72 | 6994 72 | 01 | SWIVEL CLIP DIAM 14-16 - TURBO INJECTION XU10J2TE
73 | 6994 71 | 01 | DIAM 16-18 - TURBO INJECTION XU10J2TE