GB |
Z7F 2 24A10A | GEAR CHANGE CONTROL BINACLE SIDE

HP20 (AG)

01 | 2175 24 | 02 | SOCKET
02 | 2400 59 | 01 | CONTROL LEVER
03 | 2400 60 | 01 | LEVER LINK
04 | 2403 91 | 01 | LEVER HANDLE FZL HURRICANE GREY - LEFT HAND DRIVE
| 2403 93 | 01 | FZL HURRICANE GREY - RIGHT HAND DRIVE
05 | 2404 17 | 01 | LEVER SPACER 6,2 X 12 - 33,8
06 | 2406 A1 | 01 | LEVER GAITER
07 | 2407 58 | 01 | SPHER CAP SEAL
08 | 2408 62 | 01 | CONTROL BRACKET
09 | 2409 15 | 01 | SPHERICAL CAP
10 | 2463 22 | 01 | AGB SELECTOR FZL HURRICANE GREY UP TO 06/1998
70 | 6921 43 | 01 | CAPSCREW 6X100-55
71 | 6947 80 | 02 | PLAIN WASHER 6X18-2
72 | 6939 04 | 01 | SELF LOCKG NUT 6X100-8
74 | 6958 54 | 02 | SPRING WASHER 4,2X8-0,5
75 | 6912 70 | 02 | SCREW CBX 4X70-5,8
76 | 6939 97 | 04 | WASHER-NUT 6 X 100 - 7 - 18