GB |
Z7F 6 67N01B | AIR CONDITIONED COMPRESSOR DETAIL

INJECTION ZPJ INJECTION ZPJ4 AIR CONDITIONING

01 | 6453 Q2 | 01 | COMPRESSOR SANDEN INT- SD7V16 1116
02 | 6453 F2 | 02 | HEATR FLAP LINK UP TO 12/1994
| 6453 T9 | 01 | SPACER SINCE 12/1994
03 | 6453 F7 | 01 | INSERT
04 | 6453 T5 | 01 | COMPRESSOR CLUT 5 VES SANDEN INT- FOR COMPRESSOR SD7V16 1116
05 | 6453 L8 | 01 | PULLEY MOUNTING SANDEN INT-
06 | 6453 X5 | 01 | COMPR PROTECTOR - INJECTION ZPJ4
70 | 6913 G5 | 06 | SCREW 10X150-45 UP TO 12/1994
| 6913 D0 | 02 | SOCKET SCREW 10X150-60 SINCE 12/1994
71 | 6913 G3 | 01 | 10X150-35
72 | 6962 11 | 01 | FLEXIBLE WASHER 10X21,3-1
73 | 6932 15 | 05 | HEXAGONAL NUT 10X150-8
| RP 6932 57 | 01 |
74 | 6935 70 | 02 | WASHER-NUT 10X150-10,7-17