GB |
Z7F 1 13E47A | DURITE HOSE COOLING

INJECTION ZPJ BVA MNTG EXCHANGER ON ENG AND G/BOX
SINCE 05/1995

01 | 1343 G2 | 01 | WTR INLET HOSE
02 | 1351 A4 | 01 | WTR OUTLET HOSE UP TO O 7091
| 1351 W4 | 01 | 3 WAY UNION SINCE O 7092
03 | 1307 FS | 01 | WATER PIPE
04 | 1359 09 | 01 | FLANGE
05 | 1351 84 | 01 | 2 WAY UNION - WITHOUT ANTISLIPPING
06 | 1351 85 | 01 | - WITHOUT ANTISLIPPING
07 | 6555 S2 | 01 | HARNESS BRACKET
70 | 6922 54 | 02 | SELF-TAP SCREWS 6 X 100 - 20
71 | 6992 F1 | 03 | CLIP DIAM 15-25
72 | 6997 11 | 01 | DIAM 14
73 | 6981 41 | 04 | METALLIC CLAMP 40 A 60
74 | 6981 36 | 01 | 12 A 20
75 | 6981 38 | 05 | 20 A 35