GB |
Z6F 3 35A01A | FRONT CROSSMEMBER AND CRADLE

UP TO 08/1991

01 | 3502 G9 | 01 | FRONT SUBFRAME - PETROL XU - DIESEL XUD11A
| 3502 H1 | 01 | - INJECTION ZPJ ME5T - INJECTION ZPJ4 ME5T - INJECTION ZPJ 4HP18
| 3502 G7 | 01 | - DIESEL D11ATE
02 | 3508 17 | 01 | STRUT LEFT AV
03 | 3508 18 | 01 | RIGHT AV
04 | 3508 19 | 02 | LEFT AR
05 | 3509 16 | 02 | CENTERING TOOL BAILLY COMTE ITW
06 | 3509 17 | 02 | SUBFRAME SCREW 10X1,50-68
07 | 3509 18 | 04 | 10X1,50-93
08 | 3509 19 | 02 | SCREW WITH BASE 10X1,50-45
09 | 3510 06 | 08 | FIXING WASHER 10X21-23
70 | 6917 78 | 08 | CAPSCREW 10X150-25