GB |
Z6F 0 05A30A | CRANKSHAFT-PULLEY

DIESEL XU

01 | 0501 F0 | 01 | CRANKSHAFT
02 | 0515 F8 | 01 | CRKSHAFT PULLEY DIAM 146 DAMPERS - BVM UP TO 12/1992 - BVA AIR CONDITIONING UP TO 11/1992 - BVA EXCEPT AIR CONDITIONING UP TO 07/1992
| 0515 G7 | 01 | CRANK PULLEY 5V - DIAM 156 - BVA EXCEPT AIR CONDITIONING SINCE 07/1992 - BVA AIR CONDITIONING SINCE 11/1992 - BVM SINCE 12/1992
03 | 0516 49 | 01 | PULLEY SCREW 14X150-70
04 | 0516 32 | 01 | PULLEY WASHER DIAM 14X39,8-8
| RP 0516 59 | 01 |
05 | 0513 51 | 01 | TIMING PINION 21 DENTS
06 | 0513 35 | 01 | PUMP CONTR PINN 18 DTS
| RP 0513 64 | 01 |
07 | 0127 28 | 01 | BEARING SEAL 90X110-7
08 | 0326 22 | 01 | CRANKSHAFT SEAL 42X62-7
09 | 0514 81 | 01 | HSG GASKET PLAT
70 | 6922 85 | 04 | SELF-TAP SCREWS 7X100-40
71 | 6915 36 | 02 | CAPSCREW 7X100-20
72 | 6962 70 | 02 | FLEXIBLE WASHER 7X18-1,4
73 | 6968 52 | 01 | PIN 8X17,5
74 | 6976 11 | 01 | CRANKSHAFT KEY 18,5X6-6