GB |
Z6F 0 03A01A | OIL SUMP

PETROL XU10 EXCEPT AIR CONDITIONING EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE
UP TO 09/1993

A) THE PAPER GASKET IS REPLACED BY THE SEALANT 9735 69
01 | 0301 E9 | 01 | ENGINE OIL SUMP
02 | 0164 30 | 01 | PLUG SEAL 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
03 | 0163 21 | 01 | CASING PLUG 16X150-12
04 | 0304 34 | 01 | SUMP GASKET A005 WITHOUT ASBESTOS
05 | 0305 15 | 23 | STOP PLATE 7,2X22,25-14
06 | 6921 17 | 14 | CAPSCREW 7X100-22
07 | 6921 24 | 05 | 7X100-14
08 | 6913 33 | 04 | SOCKET SCREW 7X100-20