GB |
Z7F 1 13E90A | RADIATOR WATER HOSE WATER TANK

INJECTION ZPJ INJECTION ZPJ4

01 | 1336 95 | 01 | OUTLET TANK
02 | 1206 58 | 02 | HOUSING SEAL
03 | 1206 66 | 01 | RING-SEAL DIAM 23,5 EP 3,5
04 | 1338 18 | 01 | THERMOSTAT 78ø
05 | 1339 66 | 01 | THERMOST GASKET
06 | 0242 68 | 01 | TEMPERAT. PROBE 14X1,25-118 DEG JAEGER ELTH BE BLUE - WITHOUT AIR CONDITIONING
| 1338 55 | 01 | SENSOR 14X125 ELECTRICFIL MR MAROON - AIR CONDITIONING
07 | 1920 C4 | 01 | TEMPERAT. PROBE
08 | 0242 76 | 01 | 14X1,25-48ø JAEGER NR BLACK - WITHOUT AIR CONDITIONING
| 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE - AIR CONDITIONING
70 | 6913 33 | 04 | SOCKET SCREW 7X100-20
71 | 6962 50 | 04 | FLEXIBLE WASHER 7X11,7-0,2