GB |
Z7F 2 24A04A | GEAR CHANGE CONTROL BINACLE SIDE

BVM ME

01 | 2400 55 | 01 | CONTROL LEVER
| RP 2400 G6 + 2400 F8 | 01 01 | - LEFT HAND DRIVE UP TO 06/1997
| 2400 G6 | 01 | - LEFT HAND DRIVE SINCE 06/1997
| 2400 56 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE
02 | 2400 F7 | 01 | LEVER HANDLE P022 PLASTIC FZL HURRICANE GREY SINCE 06/1997
| 2403 86 | 01 | CUIR FCY IMPALA BEIGE UP TO 06/1997
| 2403 85 | 01 | CUIR FZL HURRICANE GREY UP TO 06/1997
| 2400 F8 | 01 | L003 LEATHER FZL HURRICANE GREY SINCE 06/1997
03 | 2406 A0 | 01 | LEVER GAITER INF
04 | 2407 57 | 01 | SPHER CAP SEAL
05 | 2408 34 | 01 | LEVER BRACKET
06 | 2409 13 | 01 | CNTR BOOT PLATE
07 | 2450 52 | 02 | SHAFT SOCKET DIAM 8 INT
08 | 2455 34 | 01 | LEVER SPINDLE DIAM 6 LONG 37
| RP 2455 38 | 01 | UP TO 02/1995
| 2455 37 | 01 | RETURN SPINDLE SINCE 02/1995
09 | 2411 07 | 01 | LEVER CLAMP
10 | 1723 37 | 01 | HEAT SHIELD A005 WITHOUT ASBESTOS
71 | 6935 86 | 01 | SELF LOCKG NUT 6X100-5,5-10
72 | 6934 27 | 01 | WASHER-NUT 6X100-6,25-10