GB |
Z7F 1 13E10A | RADIATOR WATER HOSE WATER TANK

INJECTION XU10J4R BVM AIR CONDITIONING

01 | 1343 N0 | 01 | WTR INLET HOSE
02 | 1351 N6 | 01 | WTR OUTLET HOSE
03 | 1351 N7 | 01 | WATER PIPE
04 | 1351 N8 | 01 |
05 | 1339 94 | 01 | RING-SEAL 31X3,6
08 | 1319 77 | 01 | CLIP 2T 14 TROU 6,5 - RIGHT HAND DRIVE
70 | 6981 86 | 03 | METALLIC CLAMP DIAM 40-60 LARG 9 NORMA
71 | 6981 36 | 02 | 12 A 20
72 | 6981 38 | 02 | 20 A 35
73 | 6995 V1 | 02 | CLIP DIAM 40
74 | 6997 11 | 02 | DIAM 14 - LEFT HAND DRIVE