GB |
Z6F 6 64R10A | AIR CONDITIONING COMPRESSOR

ZPJ ZPJ4
SINCE 09/1993

01 | 6453 Q2 | 01 | COMPRESSOR SANDEN INT- SD7V16 1116
02 | 6453 F2 | 02 | HEATR FLAP LINK
03 | 6913 G5 | 06 | SCREW 10X150-45
04 | 6453 F7 | 01 | INSERT
05 | 6457 R5 | 02 | RING-SEAL DIAM INT 20,22
06 | 6453 T5 | 01 | COMPRESSOR CLUT 5 VES SANDEN INT- FOR COMPRESSOR SD7V16 1116
07 | 6453 L8 | 01 | PULLEY MOUNTING SANDEN INT-
70 | 6932 15 | 04 | HEXAGONAL NUT 10X150-8
| RP 6932 57 | 01 |
71 | 6935 70 | 02 | WASHER-NUT 10X150-10,7-17