GB |
Z6F 4 40H20A | POWER STEERING OIL PIPING

RIGHT HAND DRIVE INJECTION ZPJ EXCEPT VARIABLE POWER STEERING

01 | 4020 L6 | 01 | LOW PRESS PIPE - EXCEPT AIR CONDITIONING
| 4020 W3 | 01 | - AIR CONDITIONING
02 | 4018 37 | 01 | SWIVEL CLIP - EXCEPT AIR CONDITIONING
03 | 4020 Q3 | 01 | HIGH PRES FLEXB
04 | 4020 6L | 01 | LOW PRESS PIPE
05 | 4020 3H | 01 |
08 | 4018 55 | 01 | CLIP
09 | 2287 02 | 01 | PIPES STRAP
70 | 6981 37 | 02 | METALLIC CLAMP 16 A 27
71 | 6995 37 | 01 | CLIP 7
72 | 6925 37 | 01 | SCREW CBLX RDL SX100-16
73 | 6997 26 | 01 | CLIP 4,8--8
74 | 6992 G8 | 01 | DIAM 16
75 | 6981 36 | 03 | METALLIC CLAMP 12 A 20
81 | 6915 69 | 02 | CAPSCREW 6X100-16
| RP 6917 A5 | 02 |
| 6993 81 | 02 | SCREW BAG 6X100-16