GB |
Z6F 0 03A10A | OIL SUMP

PETROL XU10 AIR CONDITIONING EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE AIR CONDITIONING
UP TO 09/1993

A) THE PAPER GASKET IS REPLACED BY THE SEALANT 9735 69
01 | 0301 F2 | 01 | ENGINE OIL SUMP
02 | 0164 30 | 01 | PLUG SEAL 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
03 | 0163 21 | 01 | CASING PLUG 16X150-12
04 | 0537 33 | 01 | PIN 8X15
05 | 0304 34 | 01 | SUMP GASKET A005 WITHOUT ASBESTOS
70 | 6913 33 | 01 | SOCKET SCREW 7X100-20
71 | 6922 50 | 01 | SELF-TAP SCREWS 7X100-20
72 | 6913 C6 | 01 | SOCKET SCREW 7X100-45
73 | 6962 50 | 01 | FLEXIBLE WASHER 7X11,7-0,2