GB |
Z6F 6 65V02X | STANDARD CONNECTION

WITHOUT TITLE

01 | 6542 K0 | 01 | ELEC CLIP-HOLDR 2 VOIES DE 5 RG RED
| 6542 J9 | 01 | 2 VOIES DE 5 MR MAROON
| 6542 J8 | 01 | 2 VOIES DE 5 BA WHITE
04 | 6542 F0 | 01 | 3 VOIES DE 5 BA WHITE
05 | 6542 K1 | 01 | 4 VOIES DE 5 BA WHITE
06 | 6542 J2 | 01 | 5 VOIES BA WHITE
| 6542 E3 | 01 | 5 VOIES DE 5 MR MAROON
| 6542 V2 | 01 | 5 VOIES DE 5 JN YELLOW
07 | 6542 K2 | 01 | 6 VOIES DE 5 BA WHITE
| 6542 V4 | 01 | 6 VOIES DE 5 MR MAROON
08 | 6542 J7 | 01 | 7 VOIES BA WHITE
| 6542 G7 | 01 | 7 VOIES DE 5 MR MAROON
10 | 6542 22 | 01 | HARNESS CLIP A=5 B=0,35A 0,6MM2
| 6542 20 | 01 | A=5 B=1 A 3MM2
11 | 1265 04 | 01 | CAP DIAM 23 FOR CLIP-HOLDER 6542 23