GB |
Z7F 5 50A15A | FRONT SPRING FRONT TORSION BAR

FR/RR HEAVY DUTY SUSPENSION
SINCE O 7511

01 | 5002 G4 | 02 | SUSPENSN SPRING - INJECTION XU10J4R BVM LEVEL A 6 RED OR 5 GREEN
| 5002 G5 | 02 | - INJECTION XU10J4R BVA LEVEL A 1 GREEN + 1 RED OR 6 GREEN
| 5002 G6 | 02 | - INJECTION ES9J4 BVM LEVEL B 1 GREEN + 2 RED OR 1 RED
02 | 5254 22 | 02 | ROD PROTECTOR CONTIN GU.WERKE
03 | 5033 40 | 02 | REBOUND STOP DIAM 56 H=109 ELASTOGRAN
04 | 5035 32 | 02 | NEEDLE ROLLER
05 | 5038 20 | 02 | SHOCK-AB BRACKT
06 | 5033 46 | 02 | REST CUP
07 | 5033 47 | 02 | CONTROL CUP
08 | 5037 28 | 02 | SHEATH
09 | 5209 10 | 02 | CLEANER PLUG DIAM 19,5X25,5 E =22
10 | 5031 35 | 02 | MOUNTING ASSY
11 | 5033 50 | 02 | SEAL ELASTIQ SACRED
70 | 5036 05 | 06 | CAPSCREW HM 8X125_20
71 | 6947 78 | 06 | PLAIN WASHER 8X16-1,5
72 | 6949 11 | 04 | 14X38-3
73 | 6939 91 | 02 | SELF LOCKG NUT 14X150-13-21