GB |
Z6F 6 65A30A | FRONT HARNESS

BVM RIGHT HAND DRIVE EXCEPT AIR CONDITIONING

01 | 6511 AS | 01 | MAIN HARNESS MARK 9608807180 - DIESEL DIM DIP SPEED CONTROL UP TO 04/1991

6511 FL

01

MARK
9612841580
9612841780
9612842480
9615158680
9615158880
- INJECTION XU10J2 LEVEL 1 SINCE 11/1991 UP TO 11/1991
- DIESEL XUD11 LEVEL 1 SINCE 11/1991 UP TO 11/1991

| 6511 KY | 01 | MARK 9615764980 - INJECTION XU10J2 LEVEL 2 SINCE 06/1992 UP TO 03/1993
06 | 6511 LF | 01 | MARK 9615765580 - INJECTION XU10J2 LEVEL 3 EXCEPT ANTI-START CODE SINCE 06/1992 UP TO 03/1993
| 6502 GG | 01 | MARK 9617273080 - INJECTION XU10J2 LEVEL 3 THEFT PROTECTION ALARM EXCEPT ANTI-START CODE SINCE 03/1993
80 | 6983 59 | 01 | WIRING SHEATH 22-70-45
| 6555 GF | 01 | RIGHT DRAFTEX - EXCEPT WITH ABS BRAKES
| 6555 GE | 01 | RIGHT DRAFTEX - WITH ABS BRAKES
81 | 6983 60 | 01 | PLUG
82 | 6555 H9 | 01 | COVER RIGHT
| 6555 JA | 01 | RIGHT
83 | 6500 99 NFP | 01 | WIRING SHEATH LEFT
| 6555 GC | 01 | LEFT DRAFTEX
84 | 7938 15 | 01 | PLUG
85 | 6555 H8 | 01 | COVER LEFT
| 6555 JG | 01 | LEFT
86 | 1628 W0 | 01 | SPACER
87 | 6939 97 | 01 | WASHER-NUT 6 X 100 - 7 - 18