GB |
Z6F 0 06A01A | CONNECTING ROD -PISTON

PETROL XU10 EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE

01 | 0603 47 | 01 | SET 4 CONN ROD UP TO 01/1993
| 0603 52 | 01 | SINCE 01/1993
02 | 0606 H9 | 01 | SET 8 1/2 BRNG CN UP TO 01/1993
| 0606 K2 | 01 | CN SINCE 01/1993
| 0606 J5 | 01 | REPAR UP TO 01/1993
03 | 0607 37 | 08 | CONNEC ROD BOLT DIAM 9X100
04 | 0628 31 | 01 | SET 4 PIST ASSY CN - EXCEPT LOW COMP RATIO EXCEPT REP A1
| 0628 58 | 01 | CN REP A1 +0,03 - EXCEPT LOW COMP RATIO
| 0628 34 | 01 | CN - LOW COMP RATIO
| 0628 46 | 01 | 1ERE REPAR + 0,25 - EXCEPT LOW COMP RATIO
| 0628 49 | 01 | 1ERE REPAR
| RP 0628 G5 | 01 | - LOW COMP RATIO
| 0628 47 | 01 | 2EME REPAR +0,60 - EXCEPT LOW COMP RATIO
| 0628 50 | 01 | 2EME REPAR
| RP 0628 G6 | 01 | - LOW COMP RATIO
05 | 0640 K2 | 04 | SET 3 RING PIST CN
| 0640 E3 | 04 | 1ERE REPAR
| 0640 E4 | 04 | 2EME REPAR