GB |
Z7F 0 05A01A | CRANKSHAFT PULLEY

CARBURETTOR XU102C LOW COMP RATIO BVM

01 | 0501 G1 | 01 | CRANKSHAFT
02 | 0513 54 | 01 | PUMP CONTR PINN 26 DTS
03 | 0513 37 | 01 | TIMING PINION 21 DTS
04 | 0514 57 | 01 | HSG GASKET PLAT
05 | 0326 22 | 01 | CRANKSHAFT SEAL 42X62-7
06 | 0127 28 | 01 | BEARING SEAL 90X110-7
07 | 0515 F2 | 01 | CRANK-PULLEY
08 | 0516 49 | 01 | PULLEY SCREW 14X150-70
09 | 0537 33 | 01 | PIN 8X15
10 | 0512 10 | 01 | PULLEY WASHER DIAM 14 EP 10
11 | 0113 H2 | 01 | HALF BEARING CN INF EP 1,844 BE BLUE SMOOTH
| 0113 J0 | 01 | REPAR INF EP 1,994 BE BLUE SMOOTH
| 0113 H3 | 01 | CN INF EP 1,857 NR BLACK SMOOTH
| 0113 J1 | 01 | REPAR INF EP 2,007 NR BLACK SMOOTH
| 0113 H4 | 01 | CN INF EP 1,866 VE GREEN SMOOTH
| 0113 J2 | 01 | REPAR INF EP 2,016 VE GREEN SMOOTH
| 0113 H5 | 01 | CN INF EP 1,877 RG RED SMOOTH
| 0113 J3 | 01 | REPAR INF EP 2,027 RG RED SMOOTH
12 | 0113 H6 | 05 | CN SUP EP 1,847 NR BLACK GROOVE
| 0113 J4 | 05 | REPAR SUP EP 1,997 NR BLACK GROOVE
13 | 0117 95 | 02 | THRUST BEARING CN -EP 1,83
| 0117 96 | 02 | 1ERE REPAR:+0,10 SIC
| 0117 97 | 02 | 2EME REPAR:+0,15
| 0117 98 | 02 | 3EME REPAR:+0,20
14 | 0532 E2 | 01 | FLYWHEEL NEW
15 | 0534 23 | 01 | START RING GEAR 136 DTS
16 | 0537 40 | 08 | FLYWHEEL SCREW 9X100-22
17 | 0516 47 | 01 | SPACER
70 | 6922 85 | 04 | SELF-TAP SCREWS 7X100-40
71 | 6923 80 | 02 | 7X100-18
72 | 6976 06 | 02 | CRANKSHAFT KEY 13X6-7
73 | 6965 12 | 03 | PIN 6X17