GB |
Z6F 6 65E02A | ABR BRAKE HARNESS

WITHOUT TITLE

01

6526 49

01

ABS HARNESS
ABR AMORTISSEUR
MARK
9601108980
9604196780
9611211480
9611211680
- ABR ADDITIONAL BENDIX PETROL
- ABR ADDITIONAL BENDIX WITHOUT AIR CONDITIONING LEVEL 1
- ABR ADDITIONAL BENDIX WITHOUT AIR CONDITIONING LEVEL 2
- ABR ADDITIONAL BENDIX VARIABLE SUSPENSION LEVEL 3 EXCEPT D11ATE
- ABR ADDITIONAL BENDIX VARIABLE SUSPENSION LEVEL 4 EXCEPT D11ATE

02 | 6526 56 | 01 | MARK 9609546480 - ABR ADDITIONAL BENDIX AIR CONDITIONING UP TO 12/1990
| 6526 95 | 01 | MARK 9611211580 - ABR ADDITIONAL BENDIX AIR CONDITIONING SINCE 12/1990
03 | 6526 79 | 01 | MARK 9612188380 9612188480 - ABS ADDITIONAL SINCE 07/1990 UP TO 10/1992
| 6526 C5 | 01 | MARK 9616097280 9616097380 - ABS ADDITIONAL SINCE 10/1992 UP TO 11/1992 - ABS ADDITIONAL EXCEPT VARIABLE SUSPENSION SINCE 11/1992 UP TO 05/1993
| 6526 C9 | 01 | MARK 9617834580 - ABS ADDITIONAL VARIABLE SUSPENSION SINCE 11/1992 UP TO 05/1993
| 6526 F5 | 01 | MARK 9618063880 9618064080 - ABS ADDITIONAL SINCE 05/1993 UP TO 09/1993 AFTER THE 06/09/1993 USE HARNESS 6526G9
05 | 6526 G2 | 01 |
| RP 6526 H8 | 01 | MARK 9614969480 9618012480 - ABS ADDITIONAL ANTISLIPPING UP TO S 90885213
| 6526 H8 | 01 | MARK 9618692380 9620715080 - ANTISLIPPING SINCE S 90885214
51 | 6500 68 | 01 | PLASTIC NUT 14 VOIES
52 | 6500 85 | 01 | CONNECTR BRACKT LEFT
| 6500 84 | 01 | RIGHT
53 | 6555 GE | 01 | WIRING SHEATH RIGHT DRAFTEX
54 | 6555 H9 | 01 | COVER RIGHT UP TO 11/1993
| 6555 JA | 01 | RIGHT SINCE 11/1993
55 | 6548 06 | 01 | PROTECTOR
56 | 6500 83 | 04 | HARNESS CLIP
57 | 6555 GE | 01 | WIRING SHEATH RIGHT DRAFTEX - LEFT HAND DRIVE ABS HARNESS BLOCKHEAD OPENING
58 | 6555 GF | 01 | RIGHT DRAFTEX - LEFT HAND DRIVE
70 | 6992 40 | 01 | CLIP DIAM 8-6,5
72 | 6995 08 | 01 | L=6,2X12,2
75 | 6980 33 | 01 | STRAP LONG=150 LARG=7
76 | 6983 59 | 01 | WIRING SHEATH 22-70-45

01

6526 49

01

ABS HARNESS
ABR AMORTISSEUR
MARK
9601108980
9604196780
9611211480
9611211680
- ABR ADDITIONAL BENDIX PETROL
- ABR ADDITIONAL BENDIX WITHOUT AIR CONDITIONING LEVEL 1
- ABR ADDITIONAL BENDIX WITHOUT AIR CONDITIONING LEVEL 2
- ABR ADDITIONAL BENDIX VARIABLE SUSPENSION LEVEL 3 EXCEPT D11ATE
- ABR ADDITIONAL BENDIX VARIABLE SUSPENSION LEVEL 4 EXCEPT D11ATE

02 | 6526 56 | 01 | MARK 9609546480 - ABR ADDITIONAL BENDIX AIR CONDITIONING UP TO 12/1990
| 6526 95 | 01 | MARK 9611211580 - ABR ADDITIONAL BENDIX AIR CONDITIONING SINCE 12/1990
03 | 6526 79 | 01 | MARK 9612188380 9612188480 - ABS ADDITIONAL SINCE 07/1990 UP TO 10/1992
| 6526 C5 | 01 | MARK 9616097280 9616097380 - ABS ADDITIONAL SINCE 10/1992 UP TO 11/1992 - ABS ADDITIONAL EXCEPT VARIABLE SUSPENSION SINCE 11/1992 UP TO 05/1993
| 6526 C9 | 01 | MARK 9617834580 - ABS ADDITIONAL VARIABLE SUSPENSION SINCE 11/1992 UP TO 05/1993
| 6526 F5 | 01 | MARK 9618063880 9618064080 - ABS ADDITIONAL SINCE 05/1993 UP TO 09/1993 AFTER THE 06/09/1993 USE HARNESS 6526G9
05 | 6526 G2 | 01 |
| RP 6526 H8 | 01 | MARK 9614969480 9618012480 - ABS ADDITIONAL ANTISLIPPING UP TO S 90885213
| 6526 H8 | 01 | MARK 9618692380 9620715080 - ANTISLIPPING SINCE S 90885214
51 | 6500 68 | 01 | PLASTIC NUT 14 VOIES
52 | 6500 85 | 01 | CONNECTR BRACKT LEFT
| 6500 84 | 01 | RIGHT
53 | 6555 GE | 01 | WIRING SHEATH RIGHT DRAFTEX
54 | 6555 H9 | 01 | COVER RIGHT UP TO 11/1993
| 6555 JA | 01 | RIGHT SINCE 11/1993
55 | 6548 06 | 01 | PROTECTOR
56 | 6500 83 | 04 | HARNESS CLIP
57 | 6555 GE | 01 | WIRING SHEATH RIGHT DRAFTEX - LEFT HAND DRIVE ABS HARNESS BLOCKHEAD OPENING
58 | 6555 GF | 01 | RIGHT DRAFTEX - LEFT HAND DRIVE
70 | 6992 40 | 01 | CLIP DIAM 8-6,5
72 | 6995 08 | 01 | L=6,2X12,2
75 | 6980 33 | 01 | STRAP LONG=150 LARG=7
76 | 6983 59 | 01 | WIRING SHEATH 22-70-45