GB |
Z6F 6 64K20A | HEATER WATER HOSE

INJECTION ZPJ ZPJ4

A)SEE IS Nø32 AM91
01 | 6464 K2 | 01 | HTR WATER HOSE - LEFT HAND DRIVE UP TO 08/1993
| 6464 T4 | 01 | - ZPJ RIGHT HAND DRIVE UP TO 09/1993
| 6464 W2 | 01 | - ZPJ SINCE 09/1993
| 6464 K1 | 01 | - ZPJ4 RIGHT HAND DRIVE UP TO 09/1993
| 6464 CL | 01 | - ZPJ4 SINCE 09/1993
02 | 6464 F2 | 01 | WATER PIPE UP TO 07/1990
| 6464 J7 | 01 | SINCE 07/1990 UP TO 08/1993
| 6464 W8 | 01 | - ZPJ EXCEPT ANTISLIPPING SINCE 09/1993
| 6464 CN | 01 | - ZPJ ANTISLIPPING SINCE 09/1993 - ZPJ4 SINCE 09/1993
03 | 6464 J8 | 01 | UP TO 08/1993
| 6464 W9 | 01 | - ZPJ EXCEPT ANTISLIPPING SINCE 09/1993
| 6464 CP | 01 | - ZPJ ANTISLIPPING SINCE 09/1993 - ZPJ4 SINCE 09/1993
04 | 6464 J9 | 01 | RING-SEAL
05 | 1206 66 | 01 | DIAM 23,5 EP 3,5
06 | 6464 H6 | 01 | FLANGE - ZPJ
07 | 6464 H7 | 01 | - ZPJ4 LEFT HAND DRIVE