GB |
Z6F 4 40H15A | POWER STEERING OIL PIPING

LEFT HAND DRIVE INJECTION ZPJ EXCEPT VARIABLE POWER STEERING

01 | 4020 L6 | 01 | LOW PRESS PIPE - EXCEPT AIR CONDITIONING
| 4020 W3 | 01 | - AIR CONDITIONING
02 | 4018 37 | 01 | SWIVEL CLIP - EXCEPT AIR CONDITIONING
03 | 4020 9P | 01 | HIGH PRES FLEXB DE POMPE A VALVE
04 | 4020 8J | 01 | LOW PRESS PIPE RETOUR VALVE
05 | 4020 3H | 01 |
70 | 6981 37 | 02 | METALLIC CLAMP 16 A 27
71 | 6995 37 | 01 | CLIP 7 - EXCEPT AIR CONDITIONING
72 | 6925 37 | 01 | SCREW CBLX RDL SX100-16
73 | 6992 G8 | 01 | CLIP DIAM 16 - EXCEPT AIR CONDITIONING
74 | 6981 36 | 03 | METALLIC CLAMP 12 A 20
80 | 6995 50 | 01 | CLIP 7--18