GB |
Z6F 3 31A05A | FRONT DIFFERENTIAL

ZPJ ZPJ4 ME5T ANTISLIPPING

A)ASSEBLY CONSISTS OF 8 SPACERS
01 | 3103 60 | 01 | RING GEAR 65 DTS ( 16 X 65 )
02 | 3118 86 | 01 | DIFF HOUSING WITHOUT SPEEDO DRIVE WITHOUT SPEEDO DRIVE
03 | 3125 20 | 02 | DIFFER BEARING 46 X 75 - 18
04 | 3121 23 | 01 | SEAL LEFT 40 X 58 - 8,5
| RP 3121 44 | 01 | PAULSTRA PROCAL
| 3121 24 | 01 | RIGHT 32X50-10 PAULSTRA PROCAL
05 | 3108 34 | 01 | GEARS SPINDLE 18 X 109,75
06 | 3108 36 | 02 | 18X45
07 | 3109 30 | 04 | AXL PLANET GEAR 10 DTS GEVELOT
08 | 3114 45 | 01 | SUN GEAR ASSY 16 DTS ( 10 X 16 ) GEVELOT
09 | 3111 19 | 01 | SPINDLE SPIDER
| RP 3111 22 | 01 |
10 | 3110 27 | 04 | PLANET CUP
11 | 3110 33 | 01 | FRICTION CUP ENS
12 | 3009 21 | 01 | HOUSING CAP
13 | 3010 24 | 01 | RING-SEAL 70,2 X 1,9
14 | 3119 43 | 12 | RING GEAR SCREW 10X125-35
70 | 6947 78 | 04 | PLAIN WASHER 8X16-1,5
71 | 5804 08 | 04 | CAPSCREW 8X125-25