GB |
Z7F 2 24A16A | GEAR CHANGE CONTROL BINACLE SIDE

GEARBOX ML

01 | 2400 E6 | 01 | CONTROL LEVER - LEFT HAND DRIVE UP TO 11/1997
| 2400 G8 | 01 | LA CLUSIENNE E241 - LEFT HAND DRIVE SINCE 11/1997 UP TO 10/1998
| 2400 E7 | 01 | - RIGHT HAND DRIVE
02 | 2403 G5 | 01 | LEVER HANDLE
| RP 2403 K8 | 01 | P022 PLASTIC FZL HURRICANE GREY
| 2403 85 | 01 | CUIR FZL HURRICANE GREY UP TO 11/1997
| 2403 86 | 01 | CUIR FCY IMPALA BEIGE UP TO 11/1997
| 2403 G6 | 01 |
| RP 2403 K9 | 01 | L003 LEATHER FZL HURRICANE GREY SINCE 11/1997
03 | 6997 43 | 04 | CLIP DIAM 22
04 | 2408 55 | 01 | CONTROL BRACKET
05 | 2400 90 | 01 | REPAIR KIT
06 | 2400 96 | 01 | ROD CLIP
07 | 2444 J2 | 01 | CONTROL CABLE LON 1136 TELEDYNAMIQUE M 60 53 63 PASSAGE
08 | 2444 J3 | 01 | LON 1166 TELEDYNAMIQUE M 60 53 64 UP TO 10/1998 SELECTION
09 | 2407 66 | 01 | CNTR BOOT PLATE
70 | 6936 70 | 03 | NUT WITH BASE 8X125-8-13