GB |
Z6F 0 05A10A | CRANKSHAFT-PULLEY

INJECTION ZPJ ZPJ4

A) INTEGRAL GEAR INSTEAD OF FITTING GEAR + SPACER (ZPJ UP TO M 48832 OR ZPJ4 UP TO M 8611)
01 | 0501 F4 | 01 | CRANKSHAFT UP TO 07/1993
| 0501 G0 | 01 | SINCE 07/1993
02 | 0513 50 | 01 | TIMING PINION
03 | 0514 50 | 01 | CRANKSHAFT SEAL 80X100-10
05 | 0513 34 | 01 | PUMP CONTR PINN
06 | 0326 22 | 01 | CRANKSHAFT SEAL 42X62-7
07 | 0515 J8 | 01 | CRANK PULLEY
08 | 0516 24 | 01 | PULLEY NUT 23X1,50
09 | 0535 51 | 01 | CENTRING BUSH - BVM
| 0535 56 | 01 | - BVA
70 | 6976 06 | 01 | CRANKSHAFT KEY 13X6-7