GB |
Z6F 2 24D05A | AUTOMATIC GEARBOX CONTROL LEVER

BVA 4HP18

01 | 2175 24 | 02 | SOCKET
02 | 2400 59 | 01 | CONTROL LEVER WITH SLEEVE FOR AXIS
03 | 2400 60 | 01 | LEVER LINK
04 | 2403 87 | 01 | LEVER HANDLE FPH DARK BLUE - LEFT HAND DRIVE
| 2403 91 | 01 | FZL HURRICANE GREY - LEFT HAND DRIVE
| 2403 92 | 01 | FCY IMPALA BEIGE - LEFT HAND DRIVE
| 2403 89 | 01 | FPH DARK BLUE - RIGHT HAND DRIVE
| 2403 93 | 01 | FZL HURRICANE GREY - RIGHT HAND DRIVE
| 2403 94 | 01 | FCY IMPALA BEIGE - RIGHT HAND DRIVE
05 | 2404 17 | 01 | LEVER SPACER 6,2 X 12 - 33,8
06 | 2406 A1 | 01 | LEVER GAITER
07 | 2407 58 | 01 | SPHER CAP SEAL
08 | 2408 35 | 01 | CONTROL BRACKET
| RP 2408 62 | 01 |
09 | 2409 11 | 01 | SPHERICAL CAP
10 | 2410 45 | 01 | LEVER SPRING
70 | 6921 43 | 01 | CAPSCREW 6X100-55
71 | 6947 80 | 02 | PLAIN WASHER 6X18-2
72 | 6939 04 | 01 | SELF LOCKG NUT 6X100-8
73 | 6922 29 | 04 | SCREW WITH BASE 6X100-35
74 | 6912 70 | 02 | SCREW CBX 4X70-5,8
75 | 6958 54 | 02 | SPRING WASHER 4,2X8-0,5
76 | 6939 97 | 04 | WASHER-NUT 6 X 100 - 7 - 18 - LEFT HAND DRIVE