Подсветка блока климата.*

# Форум Клуб PEUGEOT 605

## Меню навигации

- Форум
- Сайт Клуба
- PEUGEOT 605 ВКонтакте
- Полезные ссылки
- Почта
- Правила
- Чат 605 (beta)
- Участники
- Правила
- Поиск
- Регистрация
- Войти

## Пользовательские ссылки

- Активные темы

## Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Системы управления микроклиматом » Подсветка блока климата.*

# Подсветка блока климата.*

Страница: 1

## Сообщений 1 страница 24 из 24

### 1 06-05-2008 20:53

- Автор: Sergio
- ГлавРед, CitroСпец
- Откуда: Город-Герой Ленинград
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 910
- Уважение: [+22/-0]
- Позитив: [+70/-0]
- Возраст: 36 [1976-12-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Был 605 XUD11BTE '96, теперь Citroёn Xsara Picasso 1.8 EW7J4 5МКПП '04
- Провел на форуме:
  10 дней 13 часов
- Последний визит:
  20-01-2012 09:28

Если вы, так же как и я, не переносите перегоревших лампочек на приборной панели и климате, этот материал для вас!
Отчет о том, как заменить перегоревшие лампочки в блоке управления климатом.
Фотографии соответствуют поледовательности действий.
Для замены ламп нам понадобятся: набор torx, маленькая крестовая отвертка, ключ-трубочка на 10, и, собственно, сами бесцокольные лампочки на 1.2 Вт (такие же, как и в приборной панели на контрольных лампах) в количестве 4 шт. Вероятно, понадобятся ключи-съемники для автомагнитолы.
Приступаем.
Слева от центральной консоли откручиваем заглушку, которая крепится саморезом-торкс снизу. Открываем доступ к первому крепежному болту.
Далее. Вынимаем пепельницу. Под ней видим два маленьких самореза-торкс, выкручиваем их и снимаем постель пепельницы. Открываем доступ к двум крепежным болтам. Затем снимаем магнитолу (здесь индивидуальные нюансы у каждого, но верно только одно - снимать магнитолу необходимо). В правом верхнем углу находится четвертый болт.
С помощью ключа-трубочки выкручиваем эти болты.
Взяв консоль с двух сторон, аккуратно вытягиваем ее на себя.
От блока управления климатом отсоединяем два разъема. Снимаем разъемы со всех кнопок, прикуривателя и подсветки пепельницы (бояться нечего, перепутать при монтаже крайне затруднительно). Блок управления климатом крепится по своим краям к консоли четырьмя саморезами-торкс. Выкручиваем их и вынимаем блок вовнутрь.
На обратной стороне блока видим три маленьких головки обычных саморезов "под крест" - вот и пригодилась крестовая отвертка! Выкручиваем их и аккуратно отщелкиваем сверху две защелки, затем как бы раскрываем блок (не "половиним", а именно раскрываем как книжку!). На верхней плате видим четыре патрона. Вынимаем их, повернув каждый из них на 1/2 оборота против часовой стрелки. Меняем лампочки.
Сборку производим в обратной последовательности. Перед креплением блока на консоль не худо проверить работоспособность подсветки, чтобы не разбирать еще раз.
Наслаждаемся результатом!

0

### 2 06-05-2008 20:54

- Автор: Sergio
- ГлавРед, CitroСпец
- Откуда: Город-Герой Ленинград
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 910
- Уважение: [+22/-0]
- Позитив: [+70/-0]
- Возраст: 36 [1976-12-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Был 605 XUD11BTE '96, теперь Citroёn Xsara Picasso 1.8 EW7J4 5МКПП '04
- Провел на форуме:
  10 дней 13 часов
- Последний визит:
  20-01-2012 09:28

З.Ы. Сорри за качество фото - работа была незапланирована.

0

### 3 07-05-2008 00:27

- Автор: p6054
- hotspb
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 319
- Уважение: [+4/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: NSGV 2.0
- Место жительства. Город, район...: СПб, Приморский р-н.
- Провел на форуме:
  2 дня 22 часа
- Последний визит:
  21-08-2012 12:13

Sagem!?!?!?

надо же, какая взрослая фирма... а вот мобильники у нее никудышные...

сорри за офф.

Серега, Респект! молодцуха! так держать!

0

### 4 27-08-2008 21:08

- Автор: Vlad
- Новичок
- Зарегистрирован: 09-07-2008
- Сообщений: 60
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SRDT
- Провел на форуме:
  22 часа 57 минут
- Последний визит:
  14-01-2010 05:53

Большое спасибо за инструкцию! Случилась как раз то же самое (пара крайних ламп перестала гореть). Честно говоря пожадничал и купил только три лампы, за что и поплатился. Снял все лампы для визуального контроля состояния, негодными оказались все и после возврата на место старые больше не горели. Вдобовак когда второй раз собирал уронил глубоко вниз один из четырёх болтов...

Кстати, покупать лучше пять ламп, а не четыре - заодно можно заменить лампу подсветки пепельницы (находится внизу по центру). Лампа с блоком вытягивается внутрь после чего её можно совершенно спокойно вынуть, у меня она тоже не работала.

Отредактировано Vlad (27-08-2008 21:12)

0

### 5 09-09-2008 16:53

- Автор: EvgenS
- гость

А у меня панель немного другая - кнопочная, но снимается также. Так вот у меня перестал светиться экран на котором выбирается температура и с обратной стороны нет никаких лампочек - видимо пишел каюк самому экрану, хотя в светлое время суток на экране цифры видны.

0

### 6 30-11-2008 21:52

- Автор: Доктор Мясо
- Гость
- Откуда: Калининград
- Зарегистрирован: 30-11-2008
- Сообщений: 13
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.5TD 1995 год
- Провел на форуме:
  5 часов 44 минуты
- Последний визит:
  09-07-2010 11:45

EvgenS

блин, такая же фигня с часами... а еще с печкой проблемка... включаю кнопку лоб.стекло/ноги, температура 27, в ноги и на лоб.стекло дует холодный воздух, а из остальных чуть-теплый. если переключить на другое положение, например ноги/перед или просто перед, начинает дуть просто прохладный воздух. патрубки под капотом, которые идут в салон горячие, решил не разбирать панель пока, может кто подскажет че за беда...

0

### 7 14-12-2009 22:28

- Автор: Sergio
- ГлавРед, CitroСпец
- Откуда: Город-Герой Ленинград
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 910
- Уважение: [+22/-0]
- Позитив: [+70/-0]
- Возраст: 36 [1976-12-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Был 605 XUD11BTE '96, теперь Citroёn Xsara Picasso 1.8 EW7J4 5МКПП '04
- Провел на форуме:
  10 дней 13 часов
- Последний визит:
  20-01-2012 09:28

artemg написал:
Добрый день, имеется Пежо 605 SL в блоке управления печкой погорели лампочки и выглядит теперь отвратно, следовательно, никто не снимал или не разбирал это:

Не думаю, что тема для рестайла поможет, но всё-таки...

0

### 8 14-12-2009 22:37

- Автор: artemg
- Гость
- Зарегистрирован: 14-12-2009
- Сообщений: 11
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SL
- Провел на форуме:
  7 часов 34 минуты
- Последний визит:
  25-04-2011 13:20

Sergio написал(а):

> Не думаю, что тема для рестайла поможет, но всё-таки...

Спасибо, видел уже, немного "приоткрыта" тема, но всё же, как его разобрать, и так ли он крепится?!
Некоторые махинаторы, учили брать плоскогубцами аккуратно(как можно плоскогубцами аккуратно?) за вертушки и тянуть на себя, после нескольких попыток( и розламываний крутилок) ремонт был отложен ещё на год....
Но вот уже достало до предела....

0

### 9 15-12-2009 18:51

- Автор: Venzh
- Пежон
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 04-12-2009
- Сообщений: 146
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+13/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 SLi 1990
- Провел на форуме:
  6 дней 21 час
- Последний визит:
  Вчера 21:37

Крепится данная панель на двух защелках по бокам.
На рисунке полосками указана зона в которой находится защелка, а стрелкой щель в которую необходимо всовывать самодельный инструмент.
Для того чтобы снять ее, необходимо взять жесткую проволку, с таким диаметром, чтобы входила в боковую щель и согнуть под 90 градусов так чтобы меньший кончик был 6-8мм
Имеется ввиду щель между самой панелью с регуляторами и торцевой пластмаской.
Полученый крючок нужно всунуть в щель на глубину 2-3см(точно не помню, нужно пробовать) и провернуть(крючком в сторону панели) так, чтобы защелка освободилась, делается это с усилием и одновременно с этим нужно чем-то данную панель тянуть на себя, можно подковыривая ножом. Как только защелка освободится, под усилием ножа, правая часть панели освободится и выдвинится на вас. А левую часть можно будетвысунуть без крючка.
Если все понятно, то должно получится, если не понятно, то спрашивайте, потому что я сам не уверен , что понял бы это рукрврдство, если бы не знал как это делать.

0

### 10 15-12-2009 21:53

- Автор: DEN 605
- Просто Дёня :)
- Откуда: ПИТЕР
- Зарегистрирован: 05-03-2008
- Сообщений: 666
- Уважение: [+25/-0]
- Позитив: [+32/-0]
- Возраст: 35 [1978-01-11]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT605(XU10J2TE) Turbo 98г
- Провел на форуме:
  12 дней 10 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:11

Venzh

0

### 11 16-12-2009 10:20

- Автор: artemg
- Гость
- Зарегистрирован: 14-12-2009
- Сообщений: 11
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SL
- Провел на форуме:
  7 часов 34 минуты
- Последний визит:
  25-04-2011 13:20

Venzh написал(а):

> Если все понятно, то должно получится, если не понятно, то спрашивайте, потому что я сам не уверен , что понял бы это рукрврдство, если бы не знал как это делать.

Спасибо, сегодня буду пробовать!
попробуем, что получится и заодно, как понял

0

### 12 17-12-2009 18:26

- Автор: artemg
- Гость
- Зарегистрирован: 14-12-2009
- Сообщений: 11
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SL
- Провел на форуме:
  7 часов 34 минуты
- Последний визит:
  25-04-2011 13:20

Venzh, спасибо, дорогой!
Выручил!!!!!
наконец-то поборол....!
на днях ещё поищу поярче лампочки туда попробую всунуть, заодно и фотоотчёт может сделаю!
Вообщем дело было так: выслушал как нужно сделать..., попробовал...ничего не получилось!
В итоге, я слева от этого блока (между рулём и блоком упр. печкой) снял лючок (который на одном шурупике держится), под ним оказался болт, крепящий всю эту рамку торпеды (или как её назвать), которая идёт вокруг БУП и аж под пепельницей, вообщем, болтик откручиваем, оттягиваем, не сильно, так что бы появился зазор между левым углом рамки и БУП а потом берёмся рукой за крутилку(регулятор) и тянем на себя!Только с умом, немного пошатывая вверх в низ, вытягиваем одну сторону, вторая уже пойдёт без доп.манипуляций!
Там оказывается по одной защёлке с каждой стороны такие широкие и довольно примитивные!
Лампочки сгорели 3 из 4-х, купил 5, так как вспомнил, что в пепельнице тоже сгорела, но ещё не менял!
Всем спасибо, ждите фотоинструктаж!

0

### 13 17-12-2009 18:44

- Автор: Venzh
- Пежон
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 04-12-2009
- Сообщений: 146
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+13/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 SLi 1990
- Провел на форуме:
  6 дней 21 час
- Последний визит:
  Вчера 21:37

Незашто.
Я туда поставил светодиодные лампочки, они почти вечные, но их яркости хватает только на регуляторы температуры, а вот регулятор вентилятора и циркуляции почти не подсвечивает, наверное надо было брать помощнее. Ну да ладно.
А о существовании лампочки подсветки пепельници я узнал, когда менял магнитолу, ну тогда-же ее и поменял.

0

### 14 17-12-2009 23:22

- Автор: SGM
- Свой в доску
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 02-04-2009
- Сообщений: 237
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+8/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2.0 Turbo 1998
- Провел на форуме:
  8 дней 10 часов
- Последний визит:
  05-11-2011 22:13

Можно ли поставить вмесо механического блока регулировки электронный, с дисплеем?

0

### 15 23-02-2011 18:46

- Автор: 176
- Гость
- Откуда: Казань
- Зарегистрирован: 18-01-2011
- Сообщений: 15
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 47 [1965-03-08]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605 sv 12 3.0
- Провел на форуме:
  1 день 0 часов
- Последний визит:
  17-04-2012 16:08

всех с праздником у меня такой вопрос кто -нибудь пробовал менять вертушки на клавиши или это совсем не то

0

### 16 23-02-2011 20:13

- Автор: Sergio
- ГлавРед, CitroСпец
- Откуда: Город-Герой Ленинград
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 910
- Уважение: [+22/-0]
- Позитив: [+70/-0]
- Возраст: 36 [1976-12-20]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Был 605 XUD11BTE '96, теперь Citroёn Xsara Picasso 1.8 EW7J4 5МКПП '04
- Провел на форуме:
  10 дней 13 часов
- Последний визит:
  20-01-2012 09:28

А что сейчас не нравится-то?

0

### 17 24-02-2011 18:15

- Автор: Свободолюбивый
- Свой в доску
- Откуда: Мурманская обл., Полярные Зори
- Зарегистрирован: 23-07-2009
- Сообщений: 274
- Уважение: [+8/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 31 [1981-10-01]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Временно Golf III
- Провел на форуме:
  3 дня 10 часов
- Последний визит:
  08-10-2012 20:30

176 написал(а):

> кто -нибудь пробовал менять вертушки на клавиши

Открой Элкатс.ру и сравни СКОЛЬКО тебе придётся сменить и цену на это, и вопрос сам собой отпадёт

0

### 18 01-03-2011 19:30

- Автор: 176
- Гость
- Откуда: Казань
- Зарегистрирован: 18-01-2011
- Сообщений: 15
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 47 [1965-03-08]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605 sv 12 3.0
- Провел на форуме:
  1 день 0 часов
- Последний визит:
  17-04-2012 16:08

мне клавиши больше нравятся и искать ничего не надо второй 200сильный пыж стоит как промсклад хотел от туда перекинуть

0

### 19 04-03-2011 10:56

- Автор: Свободолюбивый
- Свой в доску
- Откуда: Мурманская обл., Полярные Зори
- Зарегистрирован: 23-07-2009
- Сообщений: 274
- Уважение: [+8/-0]
- Позитив: [+4/-0]
- Возраст: 31 [1981-10-01]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Временно Golf III
- Провел на форуме:
  3 дня 10 часов
- Последний визит:
  08-10-2012 20:30

176 написал(а):

> мне клавиши больше нравятся и искать ничего не надо второй 200сильный пыж стоит как промсклад хотел от туда перекинуть

Ну тогда Бог в помощь

0

### 20 18-02-2013 23:51

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

народ,есть климат с 2 крутелками и кнопками выбора куда дуть.крутелки горят,в смысле лампочки,а вот выбор куда дуть только полосочки над кнопкой.так и должно гореть или еще сами кнопки должны подсвечивать,типа силуэта?

0

### 21 Вчера 04:29

- Автор: monax
- Карельский бальзам
- Откуда: Карелия, Сортавала, 10 rus
- Зарегистрирован: 05-06-2012
- Сообщений: 830
- Уважение: [+18/-9]
- Позитив: [+39/-9]
- Возраст: 43 [1969-06-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 1996 г.в. 2.0 147 л.с. TURBO AUTOMAT MP3.2
- Провел на форуме:
  9 дней 17 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:31

И полоски и сами кнопки должны гореть. Там стоят ма-а-а-аленькие светодиоды на подсветку, они как правило не перегорают. Смотри где-то контакты. У самого то горят-то не горят.
Они с обратной стороны платы (см. пост 2 последняя фото). Бывает переключу режим на ноги или на стекло - и они загораются.
А может холодная пайка, и стоит разъёмы пропаять.

0

### 22 Вчера 16:42

- Автор: Vlad_N
- Пежон
- Откуда: Карелия, Костомукша
- Зарегистрирован: 15-09-2011
- Сообщений: 180
- Уважение: [+2/-0]
- Позитив: [+2/-0]
- Возраст: 38 [1974-03-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 XU10J4R 2.0 16V 1996 г. красный
- Провел на форуме:
  12 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 19:25

monax написал(а):

> У самого то горят-то не горят

Та же фигня, живут своей жизнью

0

### 23 Вчера 18:59

- Автор: fred1234
- Новичок
- Зарегистрирован: 19-01-2013
- Сообщений: 27
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot,605,XU10J2TE,1996
- Провел на форуме:
  1 день 2 часа
- Последний визит:
  Вчера 22:52

monax написал(а):

> И полоски и сами кнопки должны гореть. Там стоят ма-а-а-аленькие светодиоды на подсветку, они как правило не перегорают. Смотри где-то контакты. У самого то горят-то не горят.
> Они с обратной стороны платы (см. пост 2 последняя фото). Бывает переключу режим на ноги или на стекло - и они загораются.
> А может холодная пайка, и стоит разъёмы пропаять.

так там кроме 4 лампочек еще и светодиоды?прикольно.нужно тогда снимать панель,хотя полосочки горят,может и хрен с ними с этими кнопками

0

### 24 Вчера 21:50

- Автор: monax
- Карельский бальзам
- Откуда: Карелия, Сортавала, 10 rus
- Зарегистрирован: 05-06-2012
- Сообщений: 830
- Уважение: [+18/-9]
- Позитив: [+39/-9]
- Возраст: 43 [1969-06-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 1996 г.в. 2.0 147 л.с. TURBO AUTOMAT MP3.2
- Провел на форуме:
  9 дней 17 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:31

Если по сути - то должны гореть. Будет лето, сделаю подсветку.
А пока есть приоритетные задачи, а не лампочки климата...
Но уверен полностью, что это контакт на плате!

0

Страница: 1

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Системы управления микроклиматом » Подсветка блока климата.*

Хостинг форумов © Holm.ru

## Пользовательские ссылки

- Новые сообщения
- Активные темы
- Темы без ответов
- Мои сообщения
- Подписка
- Все прочитано