Вопрос про свет в салоне

# Форум Клуб PEUGEOT 605

## Меню навигации

- Форум
- Сайт Клуба
- PEUGEOT 605 ВКонтакте
- Полезные ссылки
- Почта
- Правила
- Чат 605 (beta)
- Участники
- Правила
- Поиск
- Регистрация
- Войти

## Пользовательские ссылки

- Активные темы

## Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Электрика » Вопрос про свет в салоне

# Вопрос про свет в салоне

Страница: 1

## Сообщений 1 страница 49 из 49

### 1 09-05-2010 13:27

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Всем доброго дня! случилась такая беда,91гв свет в салоне работает только от кнопки и при включенном зажигании,а раньше зажигался при открытии дверей и если не ошибаюсь зажигался при остановке двигателя при включенных габаритах,вопрос? Где расположено управляющее устройство и как оно выглядит,куда лезть,что за плата похожая на какой то датчик стоит по центру плафона,может у кого было подобное поделитесь пожалуйста

Отредактировано serggi (09-05-2010 13:50)

0

### 2 09-05-2010 15:48

- Автор: alexbull
- Свой в доску
- Откуда: Витебск, Belarus
- Зарегистрирован: 13-11-2008
- Сообщений: 258
- Уважение: [+10/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 28 [1984-12-10]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 SLI XU10J2Z BE3 1994.04 Bosch MP 5.1
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:33

по цeнтру плaфонa,eсли нe ошибaюсь,плaтa с ИК-приeмником сигнaлa нa цeнтр.зaмок

0

### 3 09-05-2010 18:05

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

да alexbull,скорее всего,мне в голову такое не приходило,а сейчас вспомнил что как то слышал про ик управление но в живую невидел,ну часть вопроса разрешили и всётаки вопрос про освещение салона открыт,ну хоть кто нибудь подскажите что делать то,куда лесть,хоть какую идею дайте ктонибудь?

0

### 4 09-05-2010 19:57

- Автор: Валентин 605 Турбодизель
- тракторист-рыбак :)
- Откуда: Лен.обл п.Совхозный
- Зарегистрирован: 03-12-2008
- Сообщений: 1832
- Уважение: [+38/-0]
- Позитив: [+24/-1]
- Возраст: 42 [1970-12-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2.5тд 1998г
- Провел на форуме:
  1 месяц 1 день
- Последний визит:
  Вчера 22:32

выключатель на столбе посмотри,с водительской стороны

0

### 5 09-05-2010 20:44

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Валентин 605, какой выключатель на столбе ,с водительской стороны? у менятолько по центру между сидений кнопка

Отредактировано serggi (09-05-2010 20:52)

0

### 6 09-05-2010 23:32

- Автор: Валентин 605 Турбодизель
- тракторист-рыбак :)
- Откуда: Лен.обл п.Совхозный
- Зарегистрирован: 03-12-2008
- Сообщений: 1832
- Уважение: [+38/-0]
- Позитив: [+24/-1]
- Возраст: 42 [1970-12-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2.5тд 1998г
- Провел на форуме:
  1 месяц 1 день
- Последний визит:
  Вчера 22:32

где дверь крепиться

0

### 7 10-05-2010 13:06

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

концивики на открытие все исправны маленькие фонарики в дверях загораются,релюха питание на стеклоподъёмники включает,знаю точно что есть какая то схема управления может таймерное устройство,а где оно расположенно вот вопрос и как его искать??

0

### 8 10-05-2010 19:56

- Автор: Sm1th
- Гуру
- Откуда: Гатчина, 47
- Зарегистрирован: 29-11-2009
- Сообщений: 902
- Уважение: [+15/-2]
- Позитив: [+8/-1]
- Возраст: 22 [1990-11-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 89г 2.0i sri и 96(98) 2,0 16v
- Провел на форуме:
  18 дней 11 часов
- Последний визит:
  26-12-2012 10:58

реле вежливой подсветки, по моему

0

### 9 10-05-2010 21:45

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Sm1th это реле может по разному называться только вот где оно находится то?Не ужели никто с такой бедой не сталкивался,я один фиг до истины докапаюсь,тогда выложу отчёт

Отредактировано serggi (10-05-2010 21:48)

0

### 10 10-05-2010 21:49

- Автор: Sm1th
- Гуру
- Откуда: Гатчина, 47
- Зарегистрирован: 29-11-2009
- Сообщений: 902
- Уважение: [+15/-2]
- Позитив: [+8/-1]
- Возраст: 22 [1990-11-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 89г 2.0i sri и 96(98) 2,0 16v
- Провел на форуме:
  18 дней 11 часов
- Последний визит:
  26-12-2012 10:58

да у самого похожие проблемы
зажигались только с кнопок, задние не зажигались вообще
так и не решил

0

### 11 10-05-2010 21:52

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Sm1th я обязательно разберусь только много времени уйти может потом отпишусь,может ещё кому когда пригодится

0

### 12 10-05-2010 21:54

- Автор: Sm1th
- Гуру
- Откуда: Гатчина, 47
- Зарегистрирован: 29-11-2009
- Сообщений: 902
- Уважение: [+15/-2]
- Позитив: [+8/-1]
- Возраст: 22 [1990-11-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 89г 2.0i sri и 96(98) 2,0 16v
- Провел на форуме:
  18 дней 11 часов
- Последний визит:
  26-12-2012 10:58

релюхи проверь вначале, в них проблема, почти уверен

0

### 13 10-05-2010 21:58

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Sm1th релюхи которые на блоке предохранителей все проверены всё ок,за одно разобрался в их назначении,только помоему две зелёных непонял на что идут

0

### 14 11-05-2010 10:20

- Автор: Venzh
- Пежон
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 04-12-2009
- Сообщений: 146
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+13/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 SLi 1990
- Провел на форуме:
  6 дней 21 час
- Последний визит:
  Вчера 21:37

У меня была похожая проблема. Оказалось что дело именно в выключателе, который между сидениями.
Хоть он и имеет всего два положения, а контактов там штук 6 или 7, для вкл./выкл. света при:
вкл./выкл. зажигании и/или закр./откр. дверях.
Я разобрал этот выключатель и выяснилось, что некоторые подвижные контакты были отжаты.
Также в кнопке была куча пыли и грязи.

А на счет реле вежливой подсветки, так у меня его вообще нету.
Не помню просто как в SV? Свет еще должен гореть некоторое время после закрытия дверей или нет?
Если не должен, то и реле для этого быть не должно.

0

### 15 12-05-2010 20:26

- Автор: Роман5589
- Новичок
- Зарегистрирован: 21-12-2009
- Сообщений: 25
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605
- Провел на форуме:
  11 часов 27 минут
- Последний визит:
  15-05-2010 13:48

У меня такая штука была, на пыже 91г, купил я его свет не загорается при открытии дверей ну и фиг сним впринципе =) Полез потом майфун менять, а там фишки ещё не евро и кулибины уже мальца перерезали и переделали всё.... Короче нашел там проводок один отрезаный от фишки сначала не туда его кинул получилось включаю майфун зажигается свет в салоне =) Потом помозговал не помню уже на что кинул, всё замечательно работает.... Может кому поможет =)

0

### 16 13-05-2010 22:37

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Всех приветствую! я уже почти разобрался,то самое реле управления находится справа над нагами пассажира коричневый 7 контактный разъём,но у меня дело не в нём,у меня отсутствует постоянный плюс на кнопке,буду дальше разбераться,брросаю временный плюс на кнопку и вежлиая подсветка работает вроде как положено и при открытии цз ,на рэлюхе всё время есть постоянный плюс но цветом и номером несходится с тем который постоянно должен присутствовать на кнопке,Рою дальще!?!

Отредактировано serggi (13-05-2010 22:43)

0

### 17 24-05-2010 16:01

- Автор: Vit
- Свой в доску
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 30-11-2008
- Сообщений: 227
- Уважение: [+15/-0]
- Позитив: [+7/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605, 92г.в. 2,0i, 8кл. XU10J2Z (RFZ)
- Провел на форуме:
  5 дней 6 часов
- Последний визит:
  18-02-2013 00:05

serggi написал(а):

> Рою дальще!?!

Если найдешь, раскажи! Я у себя када мафон подключал, че-то коротнул и свет пропал. От кнопки горит, а от дверей нет! Так до сих пор и не решил проблему!

0

### 18 24-05-2010 17:52

- Автор: DEN 605
- Просто Дёня :)
- Откуда: ПИТЕР
- Зарегистрирован: 05-03-2008
- Сообщений: 666
- Уважение: [+25/-0]
- Позитив: [+32/-0]
- Возраст: 35 [1978-01-11]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT605(XU10J2TE) Turbo 98г
- Провел на форуме:
  12 дней 10 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:11

Vit
Глянь предохранители.
У меня подобное было.

Отредактировано DEN 605 (24-05-2010 17:53)

0

### 19 25-05-2010 11:23

- Автор: Vit
- Свой в доску
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 30-11-2008
- Сообщений: 227
- Уважение: [+15/-0]
- Позитив: [+7/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605, 92г.в. 2,0i, 8кл. XU10J2Z (RFZ)
- Провел на форуме:
  5 дней 6 часов
- Последний визит:
  18-02-2013 00:05

Проверял (те, которые в салоне). Все целые, а света нет. Значит, проблема в реле? А где его искать?

0

### 20 28-05-2010 23:41

- Автор: serggi
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 25-04-2010
- Сообщений: 75
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-03-13]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605SV 3.0
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:35

Vit от кнопки горит без ключа в замке или при асс?

0

### 21 04-06-2010 14:57

- Автор: Vit
- Свой в доску
- Откуда: Минск
- Зарегистрирован: 30-11-2008
- Сообщений: 227
- Уважение: [+15/-0]
- Позитив: [+7/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605, 92г.в. 2,0i, 8кл. XU10J2Z (RFZ)
- Провел на форуме:
  5 дней 6 часов
- Последний визит:
  18-02-2013 00:05

serggi
С ключом в первом положении. А что значит "при асс"?

Отредактировано Vit (07-06-2010 12:40)

0

### 22 22-06-2010 14:11

- Автор: Leon605
- Свой в доску
- Откуда: МинЗг
- Зарегистрирован: 10-01-2010
- Сообщений: 233
- Уважение: [+8/-1]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.0 Turbo (ГОД)
- Провел на форуме:
  3 дня 11 часов
- Последний визит:
  06-09-2012 17:48

Подскажите кто-нибудь, как ПРАВИЛЬНО должен работать свет в салоне?
Можно ли как-то отключить свет при открытых дверях? А то кнопка эта как-то непонятно работает. Как надо?
И ещё, как отключить свет в открытом багажнике?

Отредактировано Leon605 (22-06-2010 14:12)

0

### 23 22-06-2010 18:18

- Автор: mikrobus
- Пежон
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 27-02-2010
- Сообщений: 101
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+3/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugout 605 3.0 V6 zpj
- Провел на форуме:
  2 дня 7 часов
- Последний визит:
  05-01-2013 01:09

Свет в багажнике можно отключить отключив разьем с фонаря освещения богажника или с концевика, от которого включается стев, концевик находится под обшивкой с левой стороны, где опускается крепление багажника, он то и включает концевик.

0

### 24 22-06-2010 22:07

- Автор: Venzh
- Пежон
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 04-12-2009
- Сообщений: 146
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+13/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 SLi 1990
- Провел на форуме:
  6 дней 21 час
- Последний визит:
  Вчера 21:37

Leon605 написал(а):

> Подскажите кто-нибудь, как ПРАВИЛЬНО должен работать свет в салоне?

При выкл. зажигании:
дверь открыта, кнопка отжата - свет горит;
дверь открыта, кнопка нажата - свет не горит;
двери закрыты, на кнопку пофиг - свет не горит.

При вкл. зажигании:
двери закрыты, кнопка отжата - свет не горит;
двери закрыты, кнопка нажата - свет горит;
двери открыты, на кнопку пофиг - свет горит!

Отредактировано Venzh (22-06-2010 22:08)

0

### 25 23-06-2010 13:44

- Автор: Leon605
- Свой в доску
- Откуда: МинЗг
- Зарегистрирован: 10-01-2010
- Сообщений: 233
- Уважение: [+8/-1]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.0 Turbo (ГОД)
- Провел на форуме:
  3 дня 11 часов
- Последний визит:
  06-09-2012 17:48

Venzh написал(а):

> При выкл. зажигании:дверь открыта, кнопка отжата - свет горит;дверь открыта, кнопка нажата - свет не горит;двери закрыты, на кнопку пофиг - свет не горит.
> При вкл. зажигании: двери закрыты, кнопка отжата - свет не горит;двери закрыты, кнопка нажата - свет горит;двери открыты, на кнопку пофиг - свет горит!

Ну да, у меня так же. Не очень удобная конфигурация.

mikrobus написал(а):

> Свет в багажнике можно отключить отключив разьем с фонаря освещения богажника или с концевика, от которого включается стев,

это понятно, я имел ввиду штатный способ, но походу нет такого. просто на некоторых машинах где концевик доступен, его можно на себя потянуть и свет гаснет

0

### 26 30-06-2010 15:45

- Автор: Ferri
- Свой в доску
- Откуда: Ставрополь
- Зарегистрирован: 27-02-2010
- Сообщений: 277
- Уважение: [+10/-0]
- Позитив: [+15/-1]
- Возраст: 24 [1989-02-18]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605SV 3.0 1993 г.
- Провел на форуме:
  7 дней 18 часов
- Последний визит:
  05-11-2012 10:18

Объясните мне пожалуйста в плафоне возле люка который, если его снять прям в центре стоит плата какая то и в ней 3 транзистора они у меня отвалились и я купил другой плафон тоже с кнопками под люк но без этой самой электронной платы. плафон я еще не ставил так как авто находится в другом городе. ТАК НА ЧТО ОНА ВЛИЯЕТ я так и не пойму.

0

### 27 30-06-2010 16:23

- Автор: Sm1th
- Гуру
- Откуда: Гатчина, 47
- Зарегистрирован: 29-11-2009
- Сообщений: 902
- Уважение: [+15/-2]
- Позитив: [+8/-1]
- Возраст: 22 [1990-11-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 89г 2.0i sri и 96(98) 2,0 16v
- Провел на форуме:
  18 дней 11 часов
- Последний визит:
  26-12-2012 10:58

это для цз, который работает на ИК лучах
если у тебя стоит норм сигналка, то можешь не ставить

+1

### 28 01-07-2010 09:55

- Автор: Ferri
- Свой в доску
- Откуда: Ставрополь
- Зарегистрирован: 27-02-2010
- Сообщений: 277
- Уважение: [+10/-0]
- Позитив: [+15/-1]
- Возраст: 24 [1989-02-18]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605SV 3.0 1993 г.
- Провел на форуме:
  7 дней 18 часов
- Последний визит:
  05-11-2012 10:18

спасибо теперь я все понял. Sm1th тебе респект

0

### 29 04-01-2012 22:18

- Автор: Denis1983
- Пежон
- Зарегистрирован: 09-07-2008
- Сообщений: 89
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2.0 16v 98г
- Провел на форуме:
  4 дня 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 14:09

Добрый день всем!
Такая проблема-перестал работать конечник двери,(свет салонный не горит, подсветка ног тоже, сигналка считает что двери не открыта и встает на охрану через 30сек) я стал его выковыривать, заработал(т.е. я повертел его туда сюда и он заработал), потом опять перестал.
Я вытащил конечник, прозвонил, почистил, нормальный, подключил, опять не работает.
Там 2 провода, желтый и оранжевый, желтый земля(минус)
проверил желтый(минус), все нормально, есть, значит проблема в оранжевом
Слышал что в замке двери тоже есть конечник, очень не хотелось бы снимать карту двери зимой
Мог оранжевый перетереться чуть пониже, там не видно или там может разъем есть?
Еще перестал гудок работать осенью, взаимосвязано ли это?

0

### 30 05-01-2012 00:48

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

Denis1983
На кой ты пишешь одинаковые вопросы в 3-х разных темах?
Здесь и
Где находится реле, отвечающая за показания открытых дверей?
Не работает центральный замок
Получаешь предупреждение, дальше буду банить.

Лишние вопросы удалил.

Denis1983 написал(а):

> перестал работать конечник двери,(свет салонный не горит, подсветка ног тоже, сигналка считает что двери не открыта и встает на охрану через 30сек)

Проблема может быть не в концевике(через него подается минус), а в подаче плюса. У меня похожее было на водительской двери - подал плюс с двери пассажира и освещение работает.

0

### 31 06-01-2012 01:20

- Автор: Denis1983
- Пежон
- Зарегистрирован: 09-07-2008
- Сообщений: 89
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605 2.0 16v 98г
- Провел на форуме:
  4 дня 1 час
- Последний визит:
  17-02-2013 14:09

С других дверей свет работает, проблема именно в вод. двери

0

### 32 06-01-2012 08:40

- Автор: wovka
- Любитель пивка
- Откуда: Златоуст
- Зарегистрирован: 19-05-2010
- Сообщений: 1214
- Уважение: [+82/-1]
- Позитив: [+100/-1]
- Возраст: 44 [1968-05-16]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2,0 R6A SRi 1990
- Провел на форуме:
  22 дня 8 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:19

Denis1983 написал(а):

> С других дверей свет работает, проблема именно в вод. двери

Попробуй для начала поменять концевики на передних дверях местами.

0

### 33 06-01-2012 09:37

- Автор: alex_kl
- Пежон
- Откуда: Саранск
- Зарегистрирован: 25-01-2008
- Сообщений: 139
- Уважение: [+5/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
  3 дня 22 часа
- Последний визит:
  Вчера 13:58

коричневый 7 контактный блок- это модуль ЦЗ, реле вежливой подсветки(черная коробка с 4 контактами) стоит там же(около мотора печки), управляется как раз от ЦЗ, если не работает свет при открытии водительской двери- менять замок - вот как то так....

0

### 34 16-11-2012 01:27

- Автор: V_e_g_a
- Новичок
- Зарегистрирован: 24-10-2012
- Сообщений: 33
- Уважение: [+0/-1]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605, 2.1 TD, 1998 г. в.
- Провел на форуме:
  9 часов 0 минут
- Последний визит:
  Вчера 12:57

Не приходит плюс на концевик водительской двери. В результате не горит плафон на двери и свет в салоне при открытой водительской двери. При открытии любой другой двери подсвечиваются все двери и в салоне свет загорается. Концевик рабочий. Где искать этот плюс? Неужели снимать всю панель нужно? Спасибо.

0

### 35 16-11-2012 01:55

- Автор: oleg61s
- Пежон
- Откуда: Ивано-Франковская обл.
- Зарегистрирован: 15-08-2011
- Сообщений: 125
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+5/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2.1 SVDT, МКПП, 91г.
- Провел на форуме:
  9 дней 20 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:15

V_e_g_a написал(а):

> Где искать этот плюс? Неужели снимать всю панель нужно?

Панель какую? Провод на концевик заходит в переднюю стойку вместе со жгутом на круглый разъем через боковую шумку. Если излом провода, найти очень проблематично. Подтяни аккуратно "маму" концевика и проверь обжим и наличие + на самом проводе.

0

### 36 16-11-2012 15:28

- Автор: Andy
- Злой гений
- Откуда: Питер, Колпино
- Зарегистрирован: 24-07-2011
- Сообщений: 508
- Уважение: [+10/-0]
- Позитив: [+23/-0]
- Возраст: 37 [1975-05-09]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Пежо 605, SL, 2.0, карбюратор, ВЕ3, 1990
- Провел на форуме:
  8 дней 18 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:41

Скорее излом провода, ибо именно с водительской дверью такая проблема и то есть, то нет.

0

### 37 16-11-2012 17:53

- Автор: V_e_g_a
- Новичок
- Зарегистрирован: 24-10-2012
- Сообщений: 33
- Уважение: [+0/-1]
- Позитив: [+0/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605, 2.1 TD, 1998 г. в.
- Провел на форуме:
  9 часов 0 минут
- Последний визит:
  Вчера 12:57

Проверял на самом проводе - нету плюса. Центральную торпеду имел ввиду. А где этот круглый разъем? На сколько я смог проследить этот провод уходит вправо от водительской двери глубоко под панелью.

0

### 38 16-11-2012 19:52

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

V_e_g_a написал(а):

> Где искать этот плюс?

Обрати внимание на пост № 30 этой темы.
А где искать "плюс" смотри здесь на 6-й странице мультика Подсветка дверных ручек

0

### 39 28-01-2013 22:20

- Автор: slav
- Свой в доску
- Откуда: Запорожье
- Зарегистрирован: 14-08-2011
- Сообщений: 238
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+11/-0]
- Возраст: 25 [1987-11-22]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 2.0 1991г двигатель XU10J2( RFZ)
- Провел на форуме:
  7 дней 13 часов
- Последний визит:
  Вчера 23:22

Решил востановить свет в салоне, и начал с центрального плафона, вскрытие показало что там уже хозяйничали и возникло у меня много вопросов( сори за качество фото)

что должно быть здесь?

что это за разъем?

ПАТРОН ЛАМПЫ, как видно на фото не хватает двух патронов, как можно скалхозить так как на экзисте цена 60 грн( может от "классики" какой то?)

Переключатель, на фото рядом с пальцем, на экзисте цена 96 грн, может подойдут от чего то? он у меня заедает!!!

0

### 40 29-01-2013 01:12

- Автор: taxist
- Гость
- Откуда: Одесса
- Зарегистрирован: 24-12-2012
- Сообщений: 17
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 28 [1984-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: peugeot 605; 2.1d; 1991
- Провел на форуме:
  2 дня 9 часов
- Последний визит:
  16-02-2013 19:26

Кажется там стоял ИК приемник для сигналки и разъем от него. К освещению отношения не имеет.

0

### 41 29-01-2013 09:04

- Автор: monax
- Карельский бальзам
- Откуда: Карелия, Сортавала, 10 rus
- Зарегистрирован: 05-06-2012
- Сообщений: 830
- Уважение: [+18/-9]
- Позитив: [+39/-9]
- Возраст: 43 [1969-06-06]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: PEUGEOT 605 1996 г.в. 2.0 147 л.с. TURBO AUTOMAT MP3.2
- Провел на форуме:
  9 дней 17 часов
- Последний визит:
  Вчера 22:31

Да, там ИК приемние должен быть, на рестайле уже по радиоканалу идет сигнал.

0

### 42 29-01-2013 12:53

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

slav написал(а):

> Переключатель, на фото рядом с пальцем, на экзисте цена 96 грн,

За 100 грн могу предложить плафон в сборе даже с лампами и никакой мороки.

0

### 43 13-02-2013 20:39

- Автор: Саня_72
- Гость
- Откуда: Новокузнецк
- Зарегистрирован: 22-08-2011
- Сообщений: 16
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 40 [1972-06-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 3.0 SV 1990 г.в.
- Провел на форуме:
  3 дня 9 часов
- Последний визит:
  17-02-2013 18:27

Всем привет! При открытых передних дверях они не подсвечиваются, а когда открываю задние подсветка работает,
контрольная лампочка на приборной панели реагирует на все двери. Вот схема, я думаю что этот диод виноват, а где он находится не знаю.
Или может у кого есть другие мысли по этому поводу?

0

### 44 13-02-2013 21:18

- Автор: Demi
- Администратор
- Откуда: Луцк, Украина
- Зарегистрирован: 01-03-2010
- Сообщений: 1903
- Уважение: [+53/-2]
- Позитив: [+43/-1]
- Возраст: 51 [1961-04-15]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 2.1 TD 12V SV, МКПП BE5T, 1991 г.в.
- Провел на форуме:
  18 дней 19 часов
- Последний визит:
  Вчера 18:40

Было у меня такое. Там проблема с "минусом" на кнопке передних дверей. Чего-то я тогда напрямую пустил уже точно не помню, где-то схемку рисовал и на форуме об этом писал. Но факт то, что по сей день работает..

Саня_72 написал(а):

> контрольная лампочка на приборной панели реагирует на все двери

А контролька на панели к свету в салоне отношения не имеет, она включается контактами на замках дверей, это тебе не Жигуль.

0

### 45 14-02-2013 13:25

- Автор: Саня_72
- Гость
- Откуда: Новокузнецк
- Зарегистрирован: 22-08-2011
- Сообщений: 16
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 40 [1972-06-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 3.0 SV 1990 г.в.
- Провел на форуме:
  3 дня 9 часов
- Последний визит:
  17-02-2013 18:27

Разобрался с этой подсветкой, дело было как раз в этом диоде, нашел его, находится он в рядом с минусовой колодкой
Фото не пугайтесь, это до реставрации

+1

### 46 14-02-2013 13:33

- Автор: oleg61s
- Пежон
- Откуда: Ивано-Франковская обл.
- Зарегистрирован: 15-08-2011
- Сообщений: 125
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+5/-0]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: 605 2.1 SVDT, МКПП, 91г.
- Провел на форуме:
  9 дней 20 часов
- Последний визит:
  Сегодня 01:15

Не удержался. Саня, а где она была до реставрации, что такая коррозия внутри?

0

### 47 14-02-2013 13:57

- Автор: Саня_72
- Гость
- Откуда: Новокузнецк
- Зарегистрирован: 22-08-2011
- Сообщений: 16
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 40 [1972-06-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 3.0 SV 1990 г.в.
- Провел на форуме:
  3 дня 9 часов
- Последний визит:
  17-02-2013 18:27

В сыром гараже стояла года два, вот и закисло все.

0

### 48 14-02-2013 14:00

- Автор: Саня_72
- Гость
- Откуда: Новокузнецк
- Зарегистрирован: 22-08-2011
- Сообщений: 16
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Возраст: 40 [1972-06-05]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 3.0 SV 1990 г.в.
- Провел на форуме:
  3 дня 9 часов
- Последний визит:
  17-02-2013 18:27

Да и еще перед этим замыкание было в приборной панели, туда порошковым огнетушителем дули,
видимо из за этого порошка и пошла корозия

0

### 49 Вчера 20:31

- Автор: Plasser
- Новичок
- Откуда: Крым п.г.т.Советский
- Зарегистрирован: 07-05-2012
- Сообщений: 64
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+1/-0]
- Возраст: 29 [1983-09-23]
- Марка, модель, двигатель, г.в.: Peugeot 605 sri XU10J2Z ВЕ3 1992
- Провел на форуме:
  4 дня 15 часов
- Последний визит:
  Вчера 20:55

Vit написал(а):

> Если найдешь, раскажи! Я у себя када мафон подключал, че-то коротнул и свет пропал. От кнопки горит, а от дверей нет!

Ну кто нибудь нашёл решение данной траблы?Уже весь мозг сломал , но что-то мне подсказует дело в подключении майфуна.

0

Страница: 1

Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Электрика » Вопрос про свет в салоне

Хостинг форумов © Holm.ru

## Пользовательские ссылки

- Новые сообщения
- Активные темы
- Темы без ответов
- Мои сообщения
- Подписка
- Все прочитано