GB |
Z7F 2 20A10A | CLUTCH WTHT RET MECH PLATE BEARING BUFFE

TURBO DIESEL XUD11ATE TURBO DIESEL XUD11BTE BVM ME

01 | 2004 T8 | 01 | CLUTCH MECHANIM 235 CP 5650
02 | 2055 L3 | 01 | CLUTCH PLATE A005 WITHOUT ASBESTOS
| 2055 Q7 | 01 | DIAM 230 VALEO (EMBRAY) - A005 WITHOUT ASBESTOS SINCE 01/1998
03 | 2041 47 | 01 | BEARING BUFFER HAUT 34,5
04 | 2115 16 | 01 | FORK LEVER - CABLE CLUTCH ASSITED CNTRL
| 2115 22 | 01 | - ASSISTED HYDRAULIC CLUTCH
05 | 2172 11 | 01 | CLUTCH FORK PIN CANNELEE 7 X 44
| RP 2172 14 | 01 |
06 | 2175 40 | 01 | FORK BEARING SUP
07 | 2175 41 | 01 | INF
08 | 2004 T0 | 01 | CLUTCH KIT PRO
| RP 2050 84 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS
| 2050 84 | 01 | A005 WITHOUT ASBESTOS SINCE 01/1998
09 | 2119 17 | 01 | FORK SPRING 27,9 X 30,1 -
10 | 2175 27 | 01 | SOCKET 23,8 X 26,5 - 61,5
70 | 6965 12 | 01 | PIN 6X17
71 | 6912 77 | 06 | SCREW CBX 8X125-16