GB |
Z7F 1 13E96A | WATER OUTLET TANK AND FUEL REHEATER

TURBO DIESEL DK5ATE

01 | 1336 G6 | 01 | OUTLET TANK
02 | 1338 46 | 01 | THERMOSTAT 84 DEG VERNET
03 | 1340 13 | 01 | HOUSING SEAL
04 | 1340 14 | 01 | THERMOST GASKET
05 | 0234 41 | 01 | FUEL REHEATER UP TO O 7874
06 | 0236 51 | 01 | REHEATER SEAL EP 1,5 UP TO O 7996
07 | 1338 55 | 01 | SENSOR 14X125 ELECTRICFIL MR MAROON
08 | 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE
09 | 1920 K9 | 01 | TEMPERAT. PROBE 12X1,50 MAGNETI MARELLI
10 | 0235 07 | 01 | CYL-HEAD PLUG 6X100
70 | 6926 15 | 05 | SCREW WITH BASE 8X125-40 UP TO O 7874
71 | 6925 45 | 02 | 6X100-25
72 | 6925 87 | 04 | 6X100-65